新疆哈密市伊州区

政府采购

招标文件

公开招标

（货物类）
项目名称：哈密市第十三中学2026年中央改善普通高中学校办学条件补助资金建设项目
项目编号：XJZHDZB2026-H073
采购人：哈密市第十三中学  
采购代理机构：新疆正恒达项目管理有限公司
日期：2026年06月17日 
第一部分  招标公告

哈密市第十三中学2026年中央改善普通高中学校办学条件补助资金建设项目公开招标公告

项目概况

哈密市第十三中学2026年中央改善普通高中学校办学条件补助资金建设项目的潜在投标人应在新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn）获取招标文件，并于2026年07月08日10:00（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况
项目编号：XJZHDZB2026-H073
项目名称：哈密市第十三中学2026年中央改善普通高中学校办学条件补助资金建设项目

采购方式：公开招标
预算金额（元）：2748700
最高限价（元）：1351800,1396900
采购需求：

标项一

标项名称:哈密市第十三中学2026年中央改善普通高中学校办学条件补助资金建设项目（中央空调）

数量:1

预算金额（元）:1351800

单位：批 

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：中央空调

备注：

标项二

标项名称:哈密市第十三中学2026年中央改善普通高中学校办学条件补助资金建设项目（AI自习室、录播系统及无感扩声）

 数量:1

 预算金额（元）:1396900

 单位：批 

 简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：AI自习室、录播系统及无感扩声系统

 备注：

合同履约期限：标项1、2，2026年08月05日前完成供货安装调试并验收完毕。 

本项目（否）接受联合体投标。

二、投标人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1无；标项2：无
3.本项目的特定资格要求：

【标项1】（1）具备机电工程施工总承包三级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包资质三级及以上资质，具备有效的安全生产许可证；（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同下的采购活动；（3）投标人未被列入中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）失信被执行人名单、信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）重大税收违法失信主体和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单。 

【标项2】（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同下的政府采购活动；（2）投标人未被列入中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）失信被执行人名单、信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）重大税收违法失信主体和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单。
三、获取采购文件
时间：2026年06月17日至2026年06月25日，每天上午00:00至14:00，下午14:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn）
方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），或者点击采购公告底部潜在供应商“获取采购文件”，页面跳转后登陆，直接获取采购文件。 

售价（元）：0 

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点 

提交投标文件截止时间：2026年07月08日10:00（北京时间）

投标地点（网址）：新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn） 

开标时间：2026年07月08日10:00（北京时间） 

开标地点：新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn）
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜 

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件；

2、各供应商应在开标前确保成为正式注册入库供应商，并完成CA数字证书(符合国密标准)申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。如需咨询，请联系新疆-安信CA服务热线0991-7810912；翔晟CA服务热线025-66085508；新疆CA服务热线4000921999；

3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

4、投标人操作指南详见新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn）—办事指南—操作指南。

特别提示：

1、采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

2、超过200万元的货物和服务采购项目，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

3、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

4、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。

5、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。

七、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息

名 称：哈密市第十三中学 

地 址：哈密市伊州区

联系方式：18139349096

2.采购代理机构信息

名 称：新疆正恒达项目管理有限公司

地 址：新疆哈密市伊州区大营房建设大厦2楼

联系方式：18399895078

3.项目联系方式

项目联系人：张丽

电 话：18399895078

第二部分  投标人须知

投标人须知前附表

	序号
	内容
	说明与要求

	1
	项目名称
	哈密市第十三中学2026年中央改善普通高中学校办学条件补助资金建设项目

	2
	标项名称
	标项一

标项名称:哈密市第十三中学2026年中央改善普通高中学校办学条件补助资金建设项目（中央空调）

标项二

标项名称:哈密市第十三中学2026年中央改善普通高中学校办学条件补助资金建设项目（AI自习室、录播系统及无感扩声）

	3
	采购人
	名称：哈密市第十三中学 

地址：哈密市伊州区
联系方式：18139349096

	4
	采购代理机构
	名称：新疆正恒达项目管理有限公司 

地址：新疆哈密市伊州区大营房建设大厦2楼 

项目联系人：张丽
项目联系方式：18399895078

	5
	采购内容
	详见招标文件第三部分采购需求；

	6
	投标人资格要求
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1无；标项2：无；

3.本项目的特定资格要求：【标项1】（1）具备机电工程施工总承包三级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包资质三级及以上资质，具备有效的安全生产许可证；（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同下的采购活动；（3）投标人未被列入中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）失信被执行人名单、信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）重大税收违法失信主体和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单。 

【标项2】（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同下的政府采购活动；（2）投标人未被列入中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）失信被执行人名单、信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）重大税收违法失信主体和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单。

	7
	投标文件的组成部分
	详见“第六部分 投标文件格式”

	8
	是否允许联合体投标
	□是

☑否 

	9
	是否允许投报进口产品
	□是 
☑否

	10
	是否允许投标人将项目非主体、非关键性工作交由他人完成
	□是

☑否 

	11
	踏勘现场
	☑自行踏勘 

□统一组织

	12
	答疑接受时间
	投标截止时间15日（北京时间）前接受投标人疑问或澄清要求（逾期不予受理）

联系人：张丽
联系电话：18399895078

提交方式：书面递交并电话告知采购代理机构

	13
	投标有效期
	自投标截止之日起90日历天。

	14
	投标截止时间

（开标时间）
	截止时间：2026年07月08日10:00（北京时间）

	15
	投标人在投标截止时间前提交的文件
	投标文件（具体要求见本表第15项）

	16
	投标文件份数
	□采用见面开标：

投标文件包括：/

☑采用不见面开标：

1、本项目采用不见面开标、投标人需要递交电子投标文件，在投标截止时间前通过新疆政府采购网平台上传到指定位置。

2、中标人在中标结果公告发布后2日内将纸质版投标文件（2份）及不加密电子版投标书3份（3个U盘）交于招标代理公司，纸质版投标文件内容须与电子版投标文件一致。

3、本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，投标人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn）完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。投标人必须使用能正确解密投标文件的“CA锁”在规定的时间内完成远程解密，因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别，务必使用生成投标文件的那把锁解密）。

	17
	开标时间及地点
	□采用见面开标：

开标时间：同投标截止时间

开标地点：/
☑采用不见面开标：

开标时间：2026年07月08日10:00（北京时间）

开标地点：远程不见面开标大厅（新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn））
不见面开标默认解密时长：30分钟

	18
	评标委员会的组成
	评标委员会构成：5人组成，其中采购人代表0人和专家评委5人。

评委确定方式：在哈密市政府采购相关专业专家库中随机抽取

	19
	投标保证金
	本项目不收取投标保证金

	20
	中小微型企业

有关政策
	（1）根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定执行；

（2）价格扣除幅度：对小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）给予10%的价格扣除；

（3）所属行业为工业。

	21
	技术部分是否采用“暗标”评审方式
	□是 

☑否

	22
	评审方法
	☑资格后审        □资格预审

☑综合评分法      □最低评标价法

注：

1、最低评标价法，是指以价格为主要因素确定中标投标人的评标方法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为中标候选投标人或者中标投标人的评标方法。投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，技术指标较优的一方为中标人。

2、综合评分法是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分细则评审后，以评标最终得分最高的投标人作为中标人的评标方法。每一投标人的最终得分为所有评委评分的算术平均值。得分相同的，报价较低的一方为中标人。得分且投标报价相同的，技术指标较优的一方为中标人。

	23
	履约保证金
	☑是

履约保证金的交纳必须以公对公账户进行电汇或转账或保函，否则不予认可。

履约保证金的金额：中标金额的10%，投标人在收到中标通知书后，须在合同签订前向招标人足额提交履约保证金。

(否

	24
	代理服务费
	□不交纳 

☑交纳

交纳时间：中标结果公告发布后2日内

交纳金额：按中标价计取，参照计价格[2002]1980号文，由采购人支付。
单位名称：新疆正恒达项目管理有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司哈密兵团支行

账号：65050167878600001065

	25
	场地服务费
	☑不交纳

□交纳

	26
	交货期
	2026年08月05日前完成供货安装调试并验收完毕

	27
	交付地点
	采购人指定地点

	28
	付款方式
	签订合同后支付合同价款的50%，货物到场后支付合同价款的30%，安装调试并验收合格后支付合同价款的20%。

	29
	争议的解决
	若甲、乙双方发生纠纷，应首先友好协商解决，如不能达成一致意见，可向哈密市人民法院提起诉讼。

	30
	是否需要

提交样品
	☑不需要 

□需要

	31
	现场陈述
	☑不需要 

□需要

	32
	项目预算

（最高限价）
	本项目预算（最高限价）【标项1】1351800.00元；【标项2】1396900.00元，投标人投标报价超过项目预算的按无效投标处理。

	33
	其他
	1、各投标人必须针对项目制作投标文件并报价，投标文件必须满足招标文件份数与制作等要求，否则将导致投标被拒绝。 

2、本项目的招标投标活动以及相关当事人须接受财政监督部门依法实施的监督。

	34
	采购人补充的其他内容
	采购项目需要落实的政府采购政策

（1）财政部、工业和信息化部《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库[2020]46号文）；（2）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号文）；（3）财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；（4）财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库[2022]19号)；（5）新疆维吾尔自治区财政厅、新疆生产建设兵团财政局《关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》；（6）《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

	注意事项
	1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件；

2、各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。有意向参与新疆区域电子开评标的供应商，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290；

3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购中心/代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标。

4、供应商操作指南详见新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn）—办事指南—操作指南。

5、如果有疑问请与采购代理机构联系。


注：1、本表中加☆项目若有缺失或无效，将导致投标无效且不允许在开标后补正；

2、本表内容与招标文件其它内容不一致的，应当以本表内容为准。

3、本表中“☑”标示选择使用该项，“□”标示不选择使用该项。
投标人须知正文部分

一、总则

1.说明

1.1本招标文件适用于本次招标采购项目的招标投标。

2.定义

2.1“采购人”名称见本招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第1项。

2.2“采购代理机构”名称见本招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第2项。

2.3“招标货物”指招标文件第三部分所述所有货物；“服务”指招标文件第三部分所述投标人应该履行的承诺和义务。

2.4“潜在投标人”指符合招标文件各项规定的投标人。

2.5“投标人”指符合招标文件规定并参加投标的投标人。

2.6“投标人公章”在投标文件中指与投标人标准公章一致的投标人电子签章。

2.7“电子投标文件”指编制加密的电子投标文件。

3.合格投标人的条件

3.1具有本项目生产、制造、供应或实施能力，符合、承认并承诺履行本文件各项规定的国内法人、其他组织或自然人均可参加投标。

3.2遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》和本文件中规定的条件：

1)具有独立承担民事责任的能力； 

2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4)具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6)法律、行政法规规定的其他条件；

7)具有本招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第5项规定的资格条件。

3.3投标人之间如果存在下列情形之一的，不得同时参加同一包（标段）或者不分包（标段）的同一项目投标：

3.3.1法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人；

3.3.2母公司、全资子公司及其控股公司；

3.3.3参加投标的其他组织之间存在特殊的利害关系的；

3.3.4法律和行政法规规定的其他情形。

3.4投标人须持有《法定代表人授权委托书》。

3.5投标人在新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn）下载了电子采购文件。

3.6投标人按时足额交纳投标保证金。

3.7本次招标是否允许由两个以上投标人组成一个联合体以一个投标人身份共同投标，按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第7项的规定。如果允许，除均应符合上述规定外，还应符合下列要求：

1）联合投标体应提供“联合投标协议书”，该协议书对联合投标各方均具有法律约束力。联合投标体必须确定其中一方为投标的全权代表参加投标活动，并承担投标及履约活动中的全部责任与义务，且联合体各方无论是否实际参加、发生的情形怎样，一旦该联合体实际开始投标，联合体各方均应当就本次采购所引起或相关的任何或所有事项、义务、责任、损失等承担连带责任。申请参与本项目联合投标成员各自均应具备政府有权机构核发的有效营业执照；均应是自主经营、独立核算、处于持续正常经营状态的经济实体。

2）联合体各方中至少应当有一方对应满足本项目规定的相应资质条件，并且联合体投标人整体应当符合本项目的资质要求，否则，其提交的联合投标将被拒绝。

3）由不同专业的投标人组成的联合体, 首先以投标的全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据；涉及行业专属的资质,按照所属行业所对应的投标人的应答材料确定。

4）联合体中标后，合同应由各成员的合法授权代表签字并加盖各成员公章，以便对联合体成员作为整体和他们各自作为独立体均具有法律约束力，但若该等签字或公章不齐全或缺乏，该联合体的牵头人的签署或类似的意思表示人具有代表该联合体的签署或意思表示的法律效力，并且据此各成员为履行合同应向采购代理机构与采购人承担连带责任。

5）联合体或其成员不得将其在合同项下的权利或义务全部或部分转让给第三人，有关分包事项或服务委托等须事先取得采购代理机构书面同意并且须遵守相关法律、法规、本次招标的全部相关规定。

6）联合体各方均不得同时再以自己独立的名义单独投标，也不得再同时参加其他的联合体投标。若该等情形被发现，其单独的投标和与此有关的联合体的投标均将被一并拒绝。

3.7投标人不得与采购人、采购代理机构等有利害关系。

4.投标费用

4.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

5.纪律

5.1投标人的投标行为应遵守中国的有关法律、法规和规章。

5.2投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

5.2.1有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

5.2.1.1投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

5.2.1.2投标人之间约定中标人；

5.2.1.3投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

5.2.1.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

5.2.1.5投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

5.2.2有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

5.2.2.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.2.2.2不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

5.2.2.3不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.2.2.4不同投标人的投标文件相互混装；

5.2.2.5不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

6.通知

6.1对与本项目有关的通知，采购代理机构将以书面（包括书面材料、信函、传真等，下同）或在本次招标公告刊登的媒体上发布公告并在新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn）内发送变更通知及/或答疑文件的形式，向潜在投标人发出，邮箱、传真和电话号码以潜在投标人的登记为准。收到通知的投标人须立即予以回复确认，但投标人未回复或采购代理机构未收到回复时，并不应当被理解为采购代理机构知道或应当知道投标人是否收到通知。因登记有误、传真线路故障或其它任何意外情形，导致所发出的通知延迟送达或无法到达投标人，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的招标活动可以继续有效地进行。   
二、招标文件

7.招标文件组成

7.1招标文件由招标文件目录所列内容组成。

8.踏勘现场

8.1本项目是否统一组织投标人踏勘现场见招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第10项的规定。无论是否统一组织，投标人应对供货现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件所需的资料。

8.2踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担。采购人向投标人提供的有关供货现场的资料和数据，是采购人现有的能使投标人利用的资料。采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。投标人未到供货现场实地踏勘的，中标后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。

8.3除非有特殊要求，招标文件不单独提供供货使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

8.4除采购人原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

9.知识产权
9.1投标人须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，投标人须承担全部赔偿责任。

9.2投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人须提供开发接口和开发手册等技术文档。

10.答疑及招标文件的澄清和修改

10.1投标人如果对招标文件有疑问或要求进行澄清的，应按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”第11项规定向采购代理机构提出。投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问或要求澄清的，采购代理机构将视其为同意，对在“答疑接受时间”后就招标文件内容提出的疑问及澄清要求将不予受理。

10.2无论出于何种原因，采购代理机构主动或出于解答投标人疑问对已发出的招标文件进行必要澄清或修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，以当面交接、邮寄、传真或电子邮件、网站披露等其中至少一种方式，向潜在投标人发出澄清、修改的补充文件。需要为此调整投标文件提交截止时间的，应当重新确定，并就变更后的投标截止时间重新发出通知。

特殊情况下，采购代理机构发布澄清、修改文件后，征得投标人同意，可不改变投标截止时间和开标时间。

10.3采购代理机构一旦对招标文件作出了澄清、修改，即刻发生效力，采购代理机构有关的补充文件，将作为招标文件的组成部分，对所有现实的或潜在的投标人均具有约束力，而无论是否已经实际收到上述文件。同时，采购代理机构和投标人的权利及义务将受到新的截止期的约束。

10.4采购代理机构对招标文件作出的澄清、修改在新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn）内或电子邮件进行披露，请投标人及时关注并获取相关资料。因登记有误、线路故障或其它任何意外情形，导致投标人未及时获取的，采购代理机构不因此承担任何责任，且有关的招标活动继续有效地进行。当招标文件的澄清、修改及进行其他答复等就同一内容的表述不一致时，以最后发布的内容为准。

采购代理机构不承担投标人未收到澄清、修改等而引起的一切后果和法律责任。
10.5澄清、修改文件发出后，投标人必须使用最新的答疑、澄清文件制作电子投标文件。

三、投标文件

11.投标文件的语言及计量单位

11.1投标人提交的投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。

11.2原版为外文的证书类文件，以及由外国人作出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。原版为外文的证书类、证明类文件，与投标人名称或其他实际情况不符的，投标人应当提供相关证明文件。

11.3除非招标文件另有规定，投标文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

11.4对违反上述规定情形的，评标委员会有权要求投标人限期提供相应文件或决定对其投标予以拒绝。

11.5电报、电话、传真形式的投标概不接受。投标人的投标文件一律不予退还。

12.投标文件组成及编制

12.1投标文件分为资格审查资料、商务文件、技术文件和服务文件。

商务文件指投标人提交的证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件。技术和服务文件指投标人提交的能够证明其提供的货物及服务符合招标文件规定的文件。本次招标，投标人须按招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第6项规定提交资格审查资料、商务文件、技术文件和服务文件，其中加☆项目若有缺失或无效，将导致投标被拒绝且不允许在开标后补正。

12.2投标人递交的投标文件及相关要求按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第14、15项的规定。

12.2.1电子投标文件的编制

12.2.1.1电子投标文件按招标文件要求编制。投标文件制作时，按照招标文件中明确的投标文件目录和格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。           

12.2.1.2电子投标文件须使用投标人公章的电子签章以及法定代表人的电子签章。

12.2.1.3电子招投标文件具有法律效力，与其他形式的招投标文件在内容和格式上等同，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由投标人自行承担。投标人递交的电子投标文件因投标人自身原因而导致无法导入电子辅助评标系统，该投标文件视为无效投标文件，将导致其投标被拒绝。 

13.投标报价

13.1所有投标报价均以人民币元为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价应被视为已经包含了但并不限于各项购买货物及其运送、安装、调试、验收、保险和相关服务等的费用和所需缴纳的所有价格、税、费（投标报价包含完成本项目所需的所有费用）。在其他情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其他任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

13.2投标人投报多包的，须对每包分别制作投标文件并报价。
13.3除非招标文件另有规定，不接受可选择或可调整的投标方案和报价，任何有选择的或可调整的投标方案和报价将被视为非响应性投标而被拒绝。
13.4本项目是否接受进口产品按照招标文件第二部分“投标人须知前附表中”中第8项的规定。

13.5本项目是否允许投标人将项目的非主体、非关键性工作交由他人完成按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第9项的规定。如允许，投标人根据采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成，须在技术文件中载明。

13.6投标人须严格按照报价明细表规定的内容填写货物单价以及其他事项。

13.7投标人对投标报价若有说明应在投标文件中显著处注明。

除政策性文件规定以外，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

13.8对于有配件、耗材、选件、备件和特殊工具的货物，还应填报投标货物配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格格式由投标人自行设计。投标人按照上述要求分类报价，其目的是便于评标，但在任何情况下并不限制采购人以其他条款签订合同的权利。

13.9最低报价不能作为中标的保证。

14.投标有效期

14.1本项目的投标有效期按照招标文件第二部分“投标人须知前附表中”中第12项的规定。投标有效期自开标之日起计算，短于规定期限的投标将按无效投标处理。

14.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。此时，规定的投标保证金的有效期也相应延长。投标人可以拒绝接受延期要求而不会被没收保证金。同意延长有效期的投标人除按照采购代理机构要求修改投标有效期外，不能修改投标文件的其他内容。

15.投标内容填写说明

15.1投标人应详细阅读招标文件的全部内容。投标文件须对招标文件中的内容作出实质性和完整的响应，如果投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将可能导致投标被拒绝。

15.2投标文件须严格按照招标文件第六部分规定的格式提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项，应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任由投标人承担。投标文件未按规定提交或留有空项，将被视为不完整响应的投标文件，其投标有可能被拒绝。

15.3开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式统一填写，不得自行增减内容。

15.4投标人须注意：为合理节约政府采购评审成本，提倡诚实信用的投标行为，特别要求投标人应本着诚信精神，在本次投标文件的偏离表中，均以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明不能确定的字样。任何情况下，对于投标人没有在偏离表中明确、清楚地披露的事项，包括可能属于被投标人在偏离表中遗漏披露的事项，一旦在评审中被发现存在偏离或被认定为属于偏离，则评标委员会有权视具体情形评审时予以处理，乃至对该投标予以拒绝。

15.5投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购代理机构或评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求。

15.6投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的文件中的单位盖章、印章、公章等处均指与当事人全称相一致的电子签章或标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”等字样的印章）。不符合本条规定的按无效投标处理。
15.7本项目技术部分是否采用“暗标”评审方式按照招标文件第二部分“投标人须知前附表中”中第21项的规定。如果采用暗标评审方式的，投标人在制作投标文件时应当以能够隐去投标人的身份为原则并需严格遵守以下各项规定：
15.7.1技术部分中纳入“暗标”部分的内容：样品。

15.7.2暗标的编制要求

15.7.2.1投标文件技术部分全部内容中不能出现任何本投标人的名称和其它可识别投标人身份的字符、企业徽标或符号、人员名称以及其他特殊标记等（如有此类文件应放于商务文件“用于评审的证明材料”中），否则将导致投标被拒绝。

15.7.2.2页面设置及字体要求：采用标准A4纸张，上下页边距为2.54cm，左右页边距为3.17cm，装订线位置为左；不得设置页码；正文使用四号宋体字，单倍行距，段前段后0行间距；标题为二号黑体字，图、表中的字体统一用宋体小四，1.5倍行距，段前段后0行间距。

15.7.2.3任何情况下，技术部分（“暗标”部分）中不得出现任何投标人的审阅或者批注痕迹，否则将导致投标被拒绝。

四、投标保证金

16.投标保证金 

16.1投标人应按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第18项的规定交纳。投标保证金须于到账截止时间前到帐，并经采购代理机构确认。

16.2采购代理机构不接收以现金或汇票等其他形式递交的投标保证金。未按要求提交投标保证金的，将被视为无效投标。

16.3未中标的投标人的投标保证金在中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人的投标保证金将在交纳履约保证金并于合同生效后5个工作日内退还。

16.4投标保证金退还一律采用网上银行转帐方式退还至投标人的汇款帐户，资金原路返回。

五、投标文件的递交

17.投标文件的密封和标记

17.1投标人应严格按招标文件要求制作投标文件，在投标截止时间前完成上传经过数字证书电子签章并加密的投标文件（加密和解密须用同一把数字证书）。投标人在投标截止时间前，可以对其所递交的投标文件进行修改并重新上传，但以投标截止时间前最后一次上传的投标文件为有效投标文件。

投标截止时间以招标文件时间为准，逾期系统将自动关闭，未完成上传的投标文件视为逾期送达，将被拒绝。

17.2投标人认为有必要提交的其他资料请于投标截止时间前一并提交。

17.3如果投标人未按上述要求密封及加写标记，采购代理机构对投标文件的误投和提前启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购代理机构有权予以拒绝，并退回投标人。

17.4是否采用不见面开标方式详见投标人须知前附表。

18.投标文件的递交

18.1投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前网上投标。

18.2在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，为无效投标文件，采购代理机构将拒绝接收。

18.3是否采用不见面开标详见投标人须知前附表，若项目采用不见面开标。只需将加密电子投标文件在投标截止时间前通过新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn）上传完成。逾期上传的或者未上传到平台的投标文件，采购人不予受理。

19.投标文件的修改和撤回

19.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前。在投标截止时间后，投标人不得要求修改或撤回其投标文件。

六、开标

20.开标

A．采用见面开标方式
20.1采购代理机构按照招标文件规定的时间、地点主持开标。投标人法定代表人或授权代理人应携带身份证明、电子密钥（电子证书）、未加密的电子投标文件（用信封密封）及应当提交的其他资料参加开标并签到。

20.2开标前，采购代理机构将会同监督人员或公证人员进行验标（检查网上招标系统正常与否，检查投标人保证金交纳情况），确认无误后开标。开标时，各投标人应对本单位的加密的电子投标文件现场解密，采购代理机构工作人员在监督人员或公证人员监督下解密所有投标文件。

因网上招标系统故障导致所有投标人均解密失败时，投标人使用未加密的电子投标文件进行开评标。

20.3开标时，采购代理机构将通过网上开标系统公布投标人名称、投标价格，以及采购代理机构认为合适的其它详细内容。投标人若有报价和优惠未被唱出，应在开标时及时声明或提请注意，否则采购代理机构对此不承担任何责任。

20.4在评审结束前，未得到采购代理机构允许，投标人法定代表人或授权代理人不得离开开标现场。

B．采用不见面开标方式（是否采用详见投标人须知前附表）

采购人在规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点开标。投标人的法定代表人或其委托代理人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn）不见面开标系统，使用CA密钥完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。

法定代表人或法定代表人授权委托人参与远程交互，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。
七、评标步骤和要求

21.组建评标委员会

21.1采购代理机构根据有关法律法规和本招标文件的规定，结合招标项目的特点组建评标委员会，对投标文件进行评估和比较。评标委员会由五人以上单数组成，其中经济、技术等方面的专家不少于三分之二。

21.2参与过本项目的论证专家不得作为评标专家参加评标，采购人不得以专家身份参与评标。

22、资格审查

22.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

23.初步评审

23.1评标委员会审查投标文件是否符合招标文件的基本要求：内容是否完整、资格证明文件是否合格、文件签署是否齐全、有无计算错误等。 

23.2评标委员会审查投标文件是否实质上响应招标文件的要求。

1）实质上响应的投标是指与招标文件上的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留，否则将视为无效投标。

2）重大偏离或保留系指投标货物的质量、数量和交付日期等明显不能满足招标文件的要求，或者实质上与招标文件不一致，纠正这些偏离或保留将对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。包括但不限于：

A、招标文件第二部分“投标人须知前附表”第6条“投标文件组成”部分中，带“☆”号部分的证明文件不全或无效的；

B、投标文件未按招标文件的规定签章的；

C、未按投标文件份数要求提交投标文件的；

D、招标文件带“☆”号部分任意一款不满足要求的；

E、报价超过项目预算或经评标委员会认定低于成本的；

F、投标有效期不足的；

G、联合体投标文件未附联合体投标协议书的；

H、不符合招标文件中有关分包规定的；

I、有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

J、投标人递交的电子投标文件均无法满足正常开标、评标使用功能的；

K、投标人名称或组织结构与领取采购文件时不一致且无有效变更证明的；

L、不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

23.3投标文件的细微偏差是指在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整，不会对其他投标人造成不公正的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

23.4初步评审中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理，若出现相互矛盾之处，应以排列在先的原则为准优先处理：        

1）投标文件中的开标一览表与明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

2）如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。如果大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3）如果单价乘以数量不等于总价，以单价为准修正总价，但单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果明细价格相加不等于汇总价格，以明细价格为准。

4）调整后的数据对投标人具有约束力，投标人不同意以上修正，其投标将被拒绝。

23.5评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依据其他外来证明。

24.投标的澄清

24.1评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。该要求应当采用书面形式，并由评标委员会成员签字。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或者补正。

24.2投标人必须按照评标委员会通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人或授权代理人的签字认可，将作为投标文件内容的一部分。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可拒绝该投标。

24.3如评标委员会一致认为某个投标人的报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履行的可能时，评标委员会有权决定是否通知投标人限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该投标人在规定期限内未做出解释、作出的解释不合理或不能提供证明材料的，经评标委员会取得一致意见后，可拒绝该投标。

24.4公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

25.详细评审

25.1评标委员会只对实质上响应招标文件的投标进行评价和比较；评审应严格按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第22项规定以及招标文件的要求进行。具体要求等详见招标文件第五部分“评审方法”。

25.2评标委员会依法独立评审，严格遵守评审工作纪律。对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出评审结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，不签署不同意见的视为同意。

26.确定中标人

26.1使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

26.2 评标委员会根据评审结果及招标文件的规定确定中标人。

27.评标过程要求

27.1开标之后，直到签订合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及定标意向等，均不向投标人或者其他与评标无关的人员透露。

27.2在确定中标人之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评标时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

27.3电子招投标的应急措施

27.3.1电子开标、评标如出现下列原因，导致系统无法正常运行或无法正常评标时，应采取应急措施。

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）病毒发作或受到外来病毒的攻击；

（5）出现其他不可抗拒的客观原因造成开评标系统无法正常使用。

出现上述情况时，应对未开标的暂停开标。已在系统内开标、评标的立即停止。采取应急措施时，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。

27.3.2因系统原因导致投标人均无法解密电子投标文件时，采购代理机构可在开标现场直接导入投标人在投标截止时间前递交的未加密的电子投标文件进行开标、评标。

28.投标人瑕疵滞后发现的处理规则

28.1无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该投标人进入初审、综合评审或其他后续程序，包括已经签订合同的情形，一旦投标人被拒绝或该投标人的此前评议结果被取消，其现有的位置将被其他投标人依序替代，相关的一切损失均由该投标人承担。

29.采购项目废标

29.1在评标过程中，评标委员会发现有下列情形之一的，应对采购项目予以废标：

1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人数量不足，导致进入详细评审、打分阶段的投标人不足3家的； 

2）投标人的报价均超过了采购预算；
3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
4）因重大变故，采购任务取消的。

29.2投标人存在下列情况之一的,投标无效；

(一)未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

(二)投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

(三)不具备招标文件中规定的资格要求的；

(四)报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

(五)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(六)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

八、履约保证金

30.履约保证金

30.1履约保证金按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第23项规定，在签订合同前交纳。

30.2中标人在中标公告发布后及时足额交纳履约保证金。
九、代理服务费

31.代理服务费

31.1代理服务费按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第23项的规定由中标人交纳，请投标人在测算投标报价时充分考虑这一因素。
十、签订、审核合同

32.中标通知

32.1中标人确定后,采购代理机构将在相关政府采购信息发布媒体上发布中标公告，并以书面形式向中标人发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

32.2采购代理机构对未中标的投标人不作未中标原因的解释，但中标结果的有效性不以未中标的投标人是否收到相应的通知为前提。

32.3中标通知书是合同的组成部分。

33.签订合同

33.1中标人须在中标通知书发出之日起15日内与采购人签订采购合同。

33.2中标人须按照招标文件、投标文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。中标人不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其他协议或声明。

33.3采购人如需追加与合同标的相同的货物，在不改变合同其他条款的前提下，提交追加合同的申请报经同级财政部门审核后，可与中标人签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。

33.4中标人一旦中标及签订合同后，不得转包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让。

33.5中标人不履行合同的，采购人可在报经同级人民政府财政部门核准后，与排位在中标人之后的第一位中标候选投标人签订合同，以此类推；或在报经同级人民政府财政部门核准后重新组织采购。

33.6违反32.1条、32.2条的规定，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

34.审核合同

34.1中标人持政府采购合同于签订合同之日起3个工作日内到新疆政府采购网合同管理系统进行备案留存。
十一、处罚、询问和质疑 

35.处罚

35.1发生下列情况之一，投标人的保证金不予退还；情节严重的将其列入不良记录名单。

1）开标后在投标有效期内，投标人撤回其投标；

2）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

3）中标人与采购人订立背离合同实质性内容的其他协议；

4）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购代理机构同意，将中标项目分包给他人的；

5）存在串通投标行为的；

6）存在弄虚作假或提供虚假材料谋取中标的；

7）投标人其他未按招标文件规定和合同约定履行义务的行为。

36．询问

36.1投标人对采购事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。

37.投标人有权就招标事宜提出质疑

37.1投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自已的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式提出质疑。

37.2质疑应当按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》等法律法规的相关规定，以书面形式向采购代理机构提出。

37.3质疑书应当附上相关证明材料，否则质疑将视为无有效证据支持，将被予以驳回，并不得以上述理由要求延长质疑有效期。未递交投标文件的投标人，其未参加后续采购活动，不得对递交投标文件截止后的采购过程、采购结果提出质疑。

37.4质疑人可以采取直接送达或者邮寄方式提交质疑书。采购代理机构收到质疑书后，对质疑书进行审查，对符合质疑条件的将办理签收手续，自签收质疑书之日起即为受理。

37.5采购代理机构将在受理书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人和其他相关投标人，但答复的内容不涉及商业秘密。

37.6投标人进行虚假和恶意质疑的，采购代理机构将提请有关部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

37.7质疑人对答复不满意以及采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门投拆。
十二、保密和披露

38.保密和披露

38.1投标人自领取招标文件之日起，须承担本招标项目保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

38.2采购代理机构有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。

38.3在采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购代理机构无须事先征求投标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

第三部分  采购需求

【标项1】采购清单
	中央空调设备参数

	序号
	产品

名称
	主要技术参数
	单位
	数量
	备注

	一、空调设备部分

	1 
	风管机
	制冷量:3.6KW,制热量:4.0KW,额定输入功率:45-52W,静压:10-30Pa,重力排水,；采用全直流电机，噪音低至22分贝；7档送风模式；满足95pa以下风管任意长度，任意阻力滤网，都可设计风量正常运行，含辅材
	台
	161 
	核心产品

	2 
	风管机
	制冷量:5.6KW,制热量:6.3KW,额定输入功率:90-110W,静压:10-30Pa,重力排水,；采用全直流电机，噪音低至22分贝；7档送风模式；满足95pa以下风管任意长度，任意阻力滤网，都可设计风量正常运行，含辅材
	台
	4 
	核心产品

	3
	全直流变频变频室外机
	制冷量:61.5KW,制热量:69.0KW,额定输入功率:16kw-17KW，顶出风结构标配外置功能屏；外机标配电表；可交直流混接；压缩机0-480Hz无极变频；运行范围制冷：-20℃～60℃；制热：-35～30℃；采用直流变频风扇电机；具备自动除尘功能；自动储存故障信息；系统异常时具备自动冷媒回收功能；室内机单独掉电功能（某个室内机维修，不能影响整个系统运行）；翅片高防腐亲水铝箔换热器翅片；可与消防火警联动停机；掉电记忆，系统自动恢复至停机前运转状态；采用直流变频驱动、直流变频主板、直流变频高效电机；
	台
	5 
	

	4
	全直流变频变频室外机
	制冷量:90.0KW,制热量:100.0KW,额定输入功率:23KW-25KW，顶出风结构标配外置功能屏；外机标配电表；可交直流混接；压缩机0-480Hz无极变频；运行范围制冷：-20℃～60℃；制热：-35～30℃；采用直流变频风扇电机；具备自动除尘功能；自动储存故障信息；系统异常时具备自动冷媒回收功能；室内机单独掉电功能（某个室内机维修，不能影响整个系统运行）；翅片高防腐亲水铝箔换热器翅片；可与消防火警联动停机；掉电记忆，系统自动恢复至停机前运转状态；采用直流变频驱动、直流变频主板、直流变频高效电机；
	台
	3 
	

	5 
	集控器
	10寸触摸彩屏；具备室内机状态指示灯；6路XYE接口；具备室内机检测状态检测与控制、锁定设置；具备室外机检测状态检测与控制、锁定设置；日程功能；IDA功能；能耗统计、电量计费；设备管理/群组管理；可有线/无线连接访问上云；有DI*2、DO*2、AI*2接口；具备软件远程升级功能；支持二维视图；通过BACnet、Modbus IP支持第三方联动
	个
	2 
	

	二、空调材料部分

	1 
	分歧管
	
	个
	164 
	

	2 
	空调冷媒管线
	Φ6.3/Φ12.7
	米
	380 
	

	3 
	空调冷媒管线
	Φ9.5/Φ15.9
	
	240 
	

	4 
	空调冷媒管线
	Φ15.9/Φ28.6
	
	165 
	

	5 
	空调冷媒管线
	Φ19.1/Φ31.8
	
	70 
	

	6 
	冷凝水管（UPVC）
	De25UPVC管道和橡塑保温管、包扎带
	米
	650 
	

	7 
	风口
	ABS材质
	个
	165 
	

	8 
	冷媒充注
	R410A
	KG
	56 
	

	9
	内外机信号线
	RVVP3*0.75mm含穿线管
	米
	620 
	

	10
	石膏板
	室内机石膏板吊顶。厚度12mm，标准面密度9.5-10.5
	平方
	615
	

	11
	内机电源线
	BV2.5*3平方及配套
	米
	2475
	

	12
	外机电源线
	BVV3*16+1*16
	米
	260
	

	13
	外机电源线
	BVV3*25+1*16
	米
	95
	


【标项2】采购清单
	序号
	产品

名称
	性能参数及说明
	单位
	数量
	备注

	一、常态录播（含AI分析）

	1
	资源管理平台
	1.支持自定义设置当前站点机构组织、用户初始化导入、用户组及用户权限管理，支持建立和批量导入班级，具备师生注册审核机制；
2.门户页面采用简洁风格设计，支持自定义设置门户导航目录，可通过直观图标排列呈现系统模块，用户点击模块图标可跳转至对应功能页面；支持自定义设置各模块显示状态及对应的图标;首页支持≥6个模块缩略展示;
3.支持按时间或设置好的节次方案进行课表约课，支持修改课程名称、班级、学段、教师、学科、年级等信息，设置教室及输入直播源；
4.支持设置平台名称、logo、页脚信息，设置数据展示的学期范围，设置课程、活动、专辑等默认封面等，支持填写≥2个备案信息及其链接地址；
5.支持多画面资源模式点播，如以三分屏的方式同步播放教师画面、学生画面、课件画面，支持视频直接拖拽播放；
6.支持观看视频时可通过系统提供的量表进行在线打分评价;可根据实际教学评估要求设置多套评估标准，每套评估标准可设置不同总分，可设置多项评估项目，每项评估项目可设置多项评估子项，满足不同评估要求。
7.支持国家重大事件发生时，一键将平台设置为灰色风格；
8.支持微信扫描平台二维码进行直播观看、课程点播等。
9.支持对教室进行管理及设备查看,支持一键跳转集控管理平台进行设备管理。
10.支持添加、导入互动终端，支持自定义设置内外网互动模式、会控服务器IP、服务端口等；
11.支持课表约课时控制录像、直播、聊天室、AI分析、直播评课、直播时移、手机端直播的功能开启状态，支持设置≥5种直播访问方式。
12.支持自定义添加、编辑、启用及禁用系统的学科、学段、年级、教材版本、教材册等信息，支持批量导入教材目录，支持学期新建和删除，新建学期可设置学期开始日期和预计周次；
13.支持设置直播观看密码，支持匿名用户观看直播，支持设置是否在设备开启直播时才允许观看教室画面；支持门户显示和观看设置，支持设置在直播频道中是否显示离线设备；
14.支持用户按类型、学段及学科对资源进行分类，自定义专辑发布方式，支持在优课专辑首页展示专辑数量、资源数量；
15.支持录播设备接入平台实现自动转码、多画面直播及点播等，支持扫码观看直播、查看公告及浏览资源等。
16.采用引用计数和垃圾回收技术，支持单条资源被多级平台共同调用，某处删除不影响其他站点用户使用，支持系统自动判断当每级站点都不需要此资源时再自动删除；
17.支持在个人空间对视频进行裁剪、编辑、合成及发布，具备文字轨道、视频轨道、台标等编辑功能。
18.支持管理员编辑及修改通知公告，支持设定公告类型、公告定时发布信息；
19.支持自定义直播开始、结束时间，设置直播评分量表;支持直播时移，直播开始后可拖动播放器时间轴回放直播;直播过程支持用户文字交流、量表打分，直播结束后系统将视频和评论记录自动上传到教师个人空间。
20.支持自定义设置当前站点服务器配置、维护平台使用手册,支持系统应用服务配置，支持针对教室端录播设备进行单个或批量升级，支持针对平台AI服务进行运行状态检测等。
	套
	1
	

	2
	资源管理平台应用主机
	1、采用≤1U标准机架式设计，Linux操作系统；
2、内存容量≥32GB；
3、主机内置≥500GB SSD系统盘，≥4TB 数据盘；
4、主机具备≥2路USB 2.0原生接口，支持外接鼠标、键盘，内置≥2路USB 3.0原生接口，支持U盘及移动硬盘等；
5、主机具备≥1路 HDMI及≥1路DP原生接口；
6、主机具备≥4路 2.5G网络接口；
7、主机前面板具备电源指示灯和硬盘指示灯；
8、主机支持教室端录播系统接入，支持集群部署，单机支持≥200并发点直播应用能力。
	台
	1
	

	3
	AI常态化录播主机
	主机配置要求：
1、采用嵌入式架构设计，主机采用壁挂式外观，集成音视频信号采集、录制、直播、互动及AI课堂分析功能于一体。
2、内置≥15.6英寸触控屏、≥6路10/100/1000Mbps自适应网口，其中≥5路POE网口、≥1路4K HDMI输入接口，内嵌≥2路HDMI视频输出接口、双天线无线路由模块及AI分析模块等。
▲3、主机机身具备RJ45网口≥5路、4K-HDMI输入接口≥2路、HDMI视频输出接口≥3路、SDI视频输入接口≥2路；主机机身内嵌音频输入接口≥3路、音频输出接口≥3路；主机机身内嵌USB接口≥2路、控制接口≥3路，具备DC 5V或DC 12V供电输出接口，支持通过机身拨码开关控制供电输出。（提供产品实物照片并加盖投标人公章）。
4、内置虚拟软键盘功能，支持通过内置触控屏进行导播控制，包括参数设置、视频预览、PGM+PVW双导播窗口画面导播切换、特效、画中画、字幕、台标、片头片尾设置、录像状态控制、跟踪及录制模式设置、视频文件修复等；
▲5、支持通过机身一体化触控屏显示本地导播界面，导播界面具有视频窗口≥8个，至少包含视频输入源预览窗口≥6路、PVW预编辑窗口和PGM播出窗口；支持在PVW预编辑窗口针对视频输入源≥6路进行预编辑并显示结果画面，PGM窗口显示与PVW不同的播出画面，本地导播功能至少包含台标、字幕、画中画、特效设置。（提供主机显示本地导播界面的软件功能截图并加盖投标人公章)；
6、主机内嵌≥2路线性输入接口、≥1路线性输出接口； 
7、主机内嵌≥1路控制面板接口（带DC 12V供电）、≥2路RS-232控制串口；
8、内置双天线无线路由模块，具备≥2个外接天线接口，支持自定义创建局域网网段和WiFi热点，满足局域网内无线网络设备的接入。
9、支持PCMA（G.711A）、PCMU（G.711U）、G.722、OPUS、AAC音频编码；
10、视频输入格式支持4K@30fps、1080P@60fps、1080P@30fps、1080P@25fps等，视频编码格式支持1080P@30fps、1080P@25fps、1080P@15fps等设置；
11、内嵌独立的AI模块，处理器及AI芯片核心数≥6核，≥2GB内存，≥128GB存储空间，支持课堂教学行为分析。
12、支持TCP、UDP、RTMP、RTSP、FTP、MQTT等网络协议，支持IPv4和IPv6双栈网络通信协议；
13、支持主机直接上云，无需配置公网IP地址，支持直接接入公有云平台实现录播、直播、互动管理等；
14、支持通过POE网口为POE摄像机进行供电，通过以太网双绞线即可将摄像机视频信号、控制信号及供电电源复合一起传输；
15、支持接入两台高清摄像机时，可实现教师全景、教师特写、学生全景、学生特写四路1080P画面的采集；
16、支持扩展内置教学互动功能，可通过红外遥控器控制教学互动；支持通电自动开机，电源接口具备自锁开关。
内置AI模块：
17、支持内置AI模块的功能自诊断，提供实时分析和人脸训练两种运行模式，支持通过平台远程控制AI模块运行模式切换；
18、支持通过网页浏览器访问内置AI模块，查看教师和学生实时分析界面，并可生成课堂行为分析报告。
19、支持实时显示AI分析模块处理器、内存、硬盘使用率、温度信息，支持对分析状态、网络及视频状态进行检测。
20、支持自定义设置时间服务器地址，自动同步系统时间；
21、支持设定课程分析计划后自动执行分析，支持教师讲授、板书、巡视、师生互动、学生听讲、举手、读写、应答、生生互动等行为分析；
22、支持自定义配置AI分析模块网络信息，自定义设置教师摄像机和学生摄像机分析的区域范围；支持音量状态及分析时长监控，支持≥9种行为分析的自定义显示控制。
23、支持系统调试过程，自定义开关师生头部识别框、开关课堂行为百分比信息呈现、开关系统自动框选的学生分析范围等，支持以多种颜色进行识别行为的分类标记；
24、支持自动生成系统运行日志。
	台
	6
	

	4
	高清录播系统软件
	1、支持音视频信号采集、录制、导播、直播、跟踪、摄像机电源管理等功能集成一体化设计；（投标人需提供国家认可的第三方检测机构出具的带CNAS或者CMA标识检测报告复印件或扫描件加盖投标人公章）。
2、支持本地导播、网页导播导播等多种导播方式； 
3、支持电影模式、资源模式及“电影+资源”模式三种录制、直播工作模式，资源模式支持≥6路视频图像同时录制、直播，“电影+资源”模式支持 ≥6路资源模式视频图像及1路电影模式视频图像同时录制、直播，支持录制文件自动存储到相同路径下。
▲4、支持显示系统运行的录直播状态、录像模式、录像时间、硬盘空间、视频源启用状态、视频信号分辨率、电影模式画面分辨率、录制编码、录制帧率、I帧间隔、直播地址等信息，提供独立的信息显示页面，支持单页面信息汇总呈现；（提供系统软件功能截图并加盖投标人公章）
▲5、具备≥28种特效，无需手动编辑，支持推拉、覆盖、擦除等模式，特效过渡时间支持0.5S、0.8S、1.0S、1.2S可调；（提供系统软件功能截图并加盖投标人公章）
6、具备≥15种画中画模式，包括左右大小、左右、平铺、三分屏、四分屏、全景等，具备画面交换功能，支持画面快速对调；（投标人需提供国家认可的第三方检测机构出具的带CNAS或者CMA标识检测报告复印件或扫描件加盖投标人公章）。
7、支持添加台标、字幕、片头、片尾等，支持自定义设置字幕字号大小、颜色等，设置的字体颜色支持保存，可保存≥16种颜色；支持台标及显示位置设置，支持仅电影模式显示台标；支持图片、视频等格式片头、片尾添加，片头、片尾时间支持1s～5s可调；
8、采用双导播窗口设计，具备PVW窗口和PGM窗口，支持在PVW窗口编辑视频画面的台标、字幕、画中画等，设置完成支持推送PGM窗口进行录制、直播。
9、支持≥4路摄像机的云台、变倍、聚焦、光圈控制，摄像机光圈和聚焦设置提供手动和自动设置按钮；具备≥4种摄像机固定位变焦，支持一键调用；支持摄像机设置≥8个预置位；
10、支持自动、手动及半自动三种跟踪模式，支持自定义设置软件跟踪或硬件跟踪。
11、支持一键开启录像、直播，一键设置开机启动录像或直播；支持查看系统版本信息，恢复系统出厂设置等；
12、支持自定义输入视频源启用或禁用，支持有线、网络、交织、私有协议等多种视频采集方式，支持设置视频信号去抖动缓存时长；
13、支持设置音频编码码率、降噪等级、输入增益、输出增益，支持设置输入及输出音量大小，支持导播画面及电影画面的双显输出设置；
14、支持自定义设置直播信号源、直播服务器信息，支持向≥3个直播服务器进行直播推流；
15、支持录像信息设置，至少包含学校单位、学年学期、学科、授课年级、课程名称、教师、开课时间、授课地点及课程描述等教学信息。
16、支持录像分割时长设置，具备≥8种录制时长可选，支持15分钟～240分钟可选；支持磁盘格式化、磁盘满载后支持停止录像和覆盖模式两种可选。
	台
	6
	

	5
	智能跟踪系统软件
	1、智能图像识别，结合具体的场合能够实现多个活动的过程的识别跟踪，教师和学生无需佩戴任何设备,完全实现常态化教学；
2、抗干扰能力：采用领先的防抖动人体特征跟踪算法，图像识别系统完全不受光线、声音、电磁等外在的环境影响；
3、系统结构：设计合理，结构简单，实现全自动的跟踪识别；
4、定位与实时：自动识别目标位置、实时控制摄像头精确定位，并且能够特写模式拍摄。
	套
	6
	

	6
	在线互动课堂软件
	一、基础设置
1、支持录播模式及互动模式两种开机显示模式，用户可自定义选择终端开机显示模式；
2、支持自定义设置互动音视频编码方式，支持OPUS、AAC等音频编码，支持H.264视频及双流编码；
3、支持自定义设置互动屏及抬头屏的视频信号源、清晰度；
4、支持自定义开启系统自动应答模式，实现教室被呼叫时可以自动加入课堂；
5、支持本地音频信号采集、播放测试，支持自定义主讲端、听讲端及课件画面的信号源、分辨率、码率及帧率等，配置窗口支持直观呈现选择的视频信号源画面；
6、支持自定义开关自动跟踪功能，系统提供≥3种跟踪模式可选；
二、系统功能
7、支持一键上课功能，支持自动获取平台预设互动组信息，一键以主讲端身份与互动组内其他教室开启远程1vN教学互动；
8、支持课表查询功能，支持查看当前教室课表安排及课程开展状态；
9、支持创建课堂功能，支持查看学校列表及可用教室列表，支持自定义选择教室创建互动课堂开展远程1vN教学互动；
10、支持临时加入课堂功能，支持输入互动课堂的课堂号进入到互动课堂；支持查询互动课堂开启记录，并可加入未结束的互动课程，支持输入密码方可进入互动课程；
12、支持授课模式、互动模式及会议模式可选，主讲端教师可自定义切换互动模式；
	套
	6
	

	7
	教师高清摄像机
	1.支持1台摄像机输出≥1路全景和≥1路特写的1080P视频画面；
2.传感器：有效像素不低于800万；
3.摄像机镜头：水平视场角:不低于 40°；
4.最低照度：0.5 Lux @ (F1.8, AGC ON)；
5.电子快门：1/30s ~ 1/10000s；
6.数字降噪：2D, 3D数字降噪；
7.视频编码标准：H.265 / H.264 / MJEPG；
8.高清输出：≥1 SDI, 支持PoC；
9.网络接口：≥1路,  RJ45 10M/100M 自适应以太网，支持PoE；
10.内置自动跟踪功能。
11.供电：支持DC12V/PoE/PoC；
12.支持教师教学行为分析；
13.高清摄像机平均故障间隔时间不小于30万小时
	台
	6
	

	8
	学生高清摄像机
	1.支持1台摄像机输出≥1路全景和≥1路特写的1080P视频画面；
2.传感器：有效像素不低于800万；
3.摄像机镜头：水平视场角:不低于 80°；
4.最低照度：0.5 Lux @ (F1.8, AGC ON)；
5.电子快门：1/30s ~ 1/10000s；
6.数字降噪：2D, 3D数字降噪；
7.视频编码标准：H.265 / H.264 / MJEPG；
8.高清输出：≥1 SDI, 支持PoC；
9.网络接口：≥1路,  RJ45 10M/100M 自适应以太网，支持PoE；
10.供电：支持DC12V/PoE/PoC；
11.内置自动跟踪功能；
12、支持学生行为分析。
	台
	6
	

	9
	扩声互动音频处理
	1、支持算法：AFC、ANS、AEC、AGC、ARR；具体音频相关技术指标要求：自动反馈抑制（AFC）：传声增益提升幅度：≥18dB；自动噪声抑制（ANS）：平稳噪声抑制幅度：≥25dB；自动回声消除（AEC）：回声消除幅度≥90dB；自动增益控制（AGC）：远程互动教学时，自动增益控制音量提升幅度：≥15dB；混响抑制（ARR）：混响抑制≥18dB，增益调节范围 :-54dB～10dB；失真（THD+N）: ≤0.1%；信噪比（S/N）: ≥85dB；最大输入电平：4dBu；最大输出电平：10dBu；音频信号处理延迟≤15ms
▲2、支持AI降噪技术，对环境噪声（至少包含脚步声、敲击声、风扇声）进行自动抑制，优先识别人声进行扩声；支持声幕墙功能，能有效定位声源，开启声幕墙时，可准确定位区分幕墙内外的声音，有效屏蔽幕墙外声音不扩声；支持扩声角度选择功能，可在0°～180°（定向扩声）或0°～360°（全向扩声）两种模式间切换。在选定扩声区域内，音量波动≤5dB。教师麦和学生麦均支持全向拾音（0°～360°）；支持智能检测集体朗读时大音量，停止扩声或者抑制扩声音量；支持语音分离功能，可将教师声音与学生声音分别路由至不同输出接口（一路输出教师声音，另一路输出学生或其他人员声音）（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）     
3、壁挂式，音频处理部分和功率放大器集成到一个机箱内，功率放大器的最大输出功率≥2*30W； 
4、通过一只阵列麦实现本地扩声和远程互动，AEC和AFC功能不相互受影响，本地扩音要求扩出来的声音清晰响亮、无啸叫；远程互动要求声音清晰、无噪声和回声；除支持远程音频信号接入外，还支持另外一路外部音频信号接入（如接大屏或老师PC电脑），播放外部音频信号时，不影响本地扩声；
5、输入支持五路及以上输入硬件接口，≥2路WLAN口本地麦克风输入，≥1路幻象供电麦克风或者无线麦克风输入，≥1路 外部音源输入，≥1路远端输入；输出支持两路及以上输出硬件接口，≥1路本地输出，≥1路远端输出
6、支持智能检测集体朗读时大音量，停止扩声或者抑制扩声音量。
▲7、音频处理器前面板具有全麦静音、学生麦静音、调节音量+-、男女声控制按键功能，具有≤4个物理调试旋钮（提供实物图片并标注功能键位置加盖投标人鲜章）
8、支持通过网络或485接口对设备进行软控制；为了方便和其它硬件设备的对接，支持在设备上对支持对无线麦克和幻象供电输入信号接口、远端输入信号接口、输出给远端的接口、输出给喇叭的接口调节模拟音量；
9、音频处理器前面板具有全麦静音、学生麦静音、调节音量+-、男女声控制按键功能，具有≤4个物理调试旋钮（提供实物照片）
	台
	6
	

	10
	阵列麦克风
	1、条形阵列麦和球形麦均≥8米清晰拾音； 
2、教师阵列麦的麦克风数量≥6个(提供第三方检测机构出具的具有CNAS或CMA标识的检测报告影印件证)
▲3、麦克风接口：采用≥2个网口进行模拟音频信号传输（提供实物图片加盖投标人鲜章）
4、供电方式：RJ45网口供电（提供实物照片）
	只
	6
	

	11
	无源音箱
	1.额定功率 ≥30W
2.灵敏度≥ 90dB 
3.阻抗≥ 8Ω  
4.最大声压级 ≥92dB 
5.频率响应 ≥90HZ-16KHz 
	对
	6
	

	12
	返看屏（55寸电视）
	1.屏幕尺寸：≥55英寸
2.屏幕比例：≥16:9
3.背光源：LED
4.刷屏率：≥60HZ
5.支持不低于2路HDMI输入
6.含支架
	台
	6
	

	二、无感扩声

	1
	扩声互动音频处理
	1、支持算法：AFC、ANS、AEC、AGC、ARR；具体音频相关技术指标要求：自动反馈抑制（AFC）：传声增益提升幅度：≥18dB；自动噪声抑制（ANS）：平稳噪声抑制幅度：≥25dB；自动回声消除（AEC）：回声消除幅度≥90dB；自动增益控制（AGC）：远程互动教学时，自动增益控制音量提升幅度：≥15dB；混响抑制（ARR）：混响抑制≥18dB，增益调节范围 :-54dB～10dB；失真（THD+N）: ≤0.1%；信噪比（S/N）: ≥85dB；最大输入电平：4dBu；最大输出电平：10dBu；音频信号处理延迟≤15ms
▲2、支持AI降噪技术，对环境噪声（至少包含脚步声、敲击声、风扇声）进行自动抑制，优先识别人声进行扩声；支持声幕墙功能，能有效定位声源，开启声幕墙时，可准确定位区分幕墙内外的声音，有效屏蔽幕墙外声音不扩声；支持扩声角度选择功能，可在0°～180°（定向扩声）或0°～360°（全向扩声）两种模式间切换。在选定扩声区域内，音量波动≤5dB。教师麦和学生麦均支持全向拾音（0°～360°）；支持智能检测集体朗读时大音量，停止扩声或者抑制扩声音量；支持语音分离功能，可将教师声音与学生声音分别路由至不同输出接口（一路输出教师声音，另一路输出学生或其他人员声音）（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）      
3、壁挂式，音频处理部分和功率放大器集成到一个机箱内，功率放大器的最大输出功率≥2*30W； 
4、通过一只阵列麦实现本地扩声和远程互动，AEC和AFC功能不相互受影响，本地扩音要求扩出来的声音清晰响亮、无啸叫；远程互动要求声音清晰、无噪声和回声；除支持远程音频信号接入外，还支持另外一路外部音频信号接入（如接大屏或老师PC电脑），播放外部音频信号时，不影响本地扩声；
5、输入支持五路及以上输入硬件接口，≥2路WLAN口本地麦克风输入，≥1路幻象供电麦克风或者无线麦克风输入，≥1路 外部音源输入，≥1路远端输入；输出支持两路及以上输出硬件接口，≥1路本地输出，≥1路远端输出
6、支持智能检测集体朗读时大音量，停止扩声或者抑制扩声音量(提供第三方检测机构出具的具有CNAS或CMA标识的检测报告影印件证)
▲7、音频处理器前面板具有全麦静音、学生麦静音、调节音量+-、男女声控制按键功能，具有≤4个物理调试旋钮（提供实物图片并标注功能键位置加盖投标人鲜章）
8、支持通过网络或485接口对设备进行软控制；为了方便和其它硬件设备的对接，支持在设备上对支持对无线麦克和幻象供电输入信号接口、远端输入信号接口、输出给远端的接口、输出给喇叭的接口调节模拟音量；
9、音频处理器前面板具有全麦静音、学生麦静音、调节音量+-、男女声控制按键功能，具有≤4个物理调试旋钮（提供实物照片）
	台
	45
	

	2
	阵列麦克风
	1、条形阵列麦和球形麦均≥8米清晰拾音； 
2、教师阵列麦的麦克风数量≥6个
▲3、麦克风接口：采用≥2个网口进行模拟音频信号传输（提供实物图片加盖投标人鲜章）
4、供电方式：RJ45网口供电（提供实物照片）
	只
	45
	

	3
	无源音箱
	1.额定功率 ≥30W
2.灵敏度≥ 90dB 
3.阻抗≥ 8Ω  
4.最大声压级 ≥92dB 
5.频率响应 ≥90HZ-16KHz 
	对
	45
	

	三、智慧AI自习室

	1
	AI教师智能体
	软件功能：
1.账号管理：系统自动根据导入/录入信息生成账号、密码，老师通过账号密码或手机验证码登录，登录后可切换个人模式和班级模式以应对不同年级的使用环境
2.权限管理：系统通过角色模式来自动适配权限，优先级为：超级管理员-班主任-学科老师-学生，通过不同角色的配置实现各层级的独立管理
3.班级管理：由超级管理员统一导入/录入所有班级信息，超级管理员可以对本校内所有班级进行统一管理，班主任老师（班级管理员）仅能对自有班级进行管理操作
4.老师管理：由超级管理员统一导入/录入所有老师信息，老师角色分为学科老师和班主任老师（班级管理员），班主任老师可对关联的主班级进行学科老师管理及班级、学生管理，学科老师只有班级、学生查看权限
5.还课管理：老师选择课文进行背诵任务发布，学生背诵后，老师可在此查看班级学生的个人和班级的背诵数据，能更好的进行针对教学
6..背诵题库管理：由超级管理员或老师进行导入/录入对应教材的背诵内容，在实际学生背诵还课时，AI会以题库文章模板为标准，通过完整度、语义、发音、卡顿、错漏等方面结合分析，得出针对性建议
▲7、所用模型接口需是教育自研垂类大模型并获得国家网信办生成式人工智能服务备案，具备合规经营资质。
硬件要求：
1.规格：主屏采用≥86英寸液晶显示屏，显示比例：16:9，分辨率≥3840*2160，屏幕亮度：≥350cd/㎡；采用触控技术，支持手指、触控笔轻触、实现多点互动、多人同时流畅书写，并支持≥40点触控。
2.材质：外壳采用全金属材质，显示面板采用液晶屏，副板采用复合材料。
3.前置物理按键至少包含：开关机、信号源、菜单、音量+、音量-、节能、主页、电脑，并具有隐藏式电脑一键还原按钮。
4.智能护眼：设备具有全通道减滤蓝光护眼功能，具有检测到用户触摸屏幕时，自动调节屏幕亮度以减小对眼镜的刺激，并具有纸质护眼功能，全通道实现多种不同类型纸质护眼效果。
5.插拔式OPS微型PC设计，CPU≥10核12线程，内存≥8GB、固态硬盘≥256G。
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	2
	AI学生智能体
	软件功能：
1.账号管理：系统自动根据导入/录入信息生成账号、密码，低年级建议使用班级模式（使用PIN码登录），高年级学生登录使用账号密码登录，学生账号信息里的年级会随着年级升级而自动变化
▲2.支持学生拍照形式提交作业习题提问，系统禁止直接输出标准答案，具备问题拆解、解题思路提示、关联知识点推送、分层启发引导功能；可针对学生错题结合学情数据动态调整点拨层级，避免过度提示或信息过载，可通过知识点解析、同类案例引导、分步启发式问答，引导学生自主推导解题结论。（需进行软件功能演示，演示所需设备由供应商自行提供。提供视频、PDF、PPT等静态演示以及Demo演示，视为不满足演示要求。）
▲3.支持智能还课功能，教师端下发语文、英语、历史、政治、地理学科背诵任务，学生上传背诵音频后，依托音频识别与语义分析技术，可自动识别漏背、错背、卡顿、发音、语法问题，完成多维度智能评分，生成个性化错误分析报告及针对性背诵改进建议，可实现批量背诵任务智能核验、问题精准定位、结果一键导出，替代人工逐句核验。（需进行软件功能演示，演示所需设备由供应商自行提供。提供视频、PDF、PPT等静态演示以及Demo演示，视为不满足演示要求。）
4.交互学习：“以费曼学习法”为核心，驱动学生从 “被动接收” 到 “主动输出”，实现知识的深度内化。
（1）采用 “输入 - 理解 - 输出 - 复盘” 闭环：学生先学习知识点，再通过向 AI “讲解” 知识点完成输出，AI 实时评价讲解的准确性、逻辑性与完整性，指出认知盲区并生成针对性复盘任务，倒逼学生真正吃透知识。
（2）支持多学科场景：理科可推导公式、讲解解题步骤，文科可复述课文、阐述观点，通过 “以教代学” 强化长期记忆，提升知识迁移与应用能力。"
5.问AI：支持日常教学环境中的综合问答，包括但不限于教学领域知识问答，但对心理和政治问题有所限制，避免出现不当引导
▲6、所用模型接口需是教育自研垂类大模型并获得国家网信办生成式人工智能服务备案，具备合规经营资质。
硬件要求：
1.分辨率≥1920*1080，≥15寸电容触摸，摄像头前置双摄，按键4个物理按键：音量键+ -，开关机键、复位键
2.CPU:≥8核处理器，主频 ≥2.0Ghz，运行RAM≥ 6GB
	台
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	核心产品

	3
	无线AP
	支持≥60个无线设备接入
	台
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	4
	学生桌椅
	配套学生桌

1、规格（±5%）：800*500*（750+250mm）

2、材质：立柱采用≥88*1.0mm圆管，拉杆采用≥30*50*1.0mm方管，台面采用≥25mm实木颗粒板，背板采用≥15mm实木颗粒板，板材截面采用黑白双色封边条，翻转器采用厚度≥1.0mm钢板。

3、翻转屏液晶屏上面为弹舌拉手，下面为钥匙，实行双重制动。采用大阻力气压杆，阻尼缓冲效果，防止快速回弹。桌面下方预留5孔电源插座。

配套学生凳

1、规格≥360*260*400mm（长*宽*高）。

2、凳面采用≥360*260*25mm（长*宽*高）厚中纤板，四周注塑封边一次成型，四周采用倒鸭嘴设计

3、四脚立柱采用≥25*25*1.0mm优质钢架。

4、所有钢件经除油除锈等表面处理、静电喷塑。
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二、其他要求

1、投标人应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的全部费用。中标人必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收，所发生的验收费用由中标人承担；投标人应踏勘现场，如投标人因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标人自行承担一切后果。

2、如对本招标文件有任何疑问或要求澄清，请按本招标文件的规定提出，否则视同理解和接受。
 第四部分   评审方法（综合评分法）

本项目评审方法见招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第22项的规定。如果采用综合评分法，评分细则如下：

【标项1】评审方法（综合评分法）
	评分因素
	评分点
	评分标准
	评审意见

	
	
	
	是
	否

	初步评审
	资格检查
	营业执照
	是否具备有效的营业执照
	　
	　

	
	
	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条
	具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	
	

	
	
	法定代表人身份证明及身份证或法定代表人授权书和委托代理人身份证
	是否具备法定代表人身份证明及身份证或法定代表人授权书和委托代理人身份证
	　
	　

	
	
	特定资质
	（1）具备机电工程施工总承包三级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包资质三级及以上资质；具备有效的安全生产许可证；（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同下的采购活动；（3）投标人未被列入中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）失信被执行人名单、信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）重大税收违法失信主体和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单。  
	　
	　

	
	符合性检查
	投标人名称
	是否与营业执照一致
	　
	　

	
	
	投标文件签章
	投标文件的签章符合招标文件规定
	　
	　

	
	
	投标报价
	投标人的投标报价是唯一确定的，未超出本项目采购预算、最高限价
	　
	　

	
	
	投标有效期
	投标有效期符合招标文件规定
	　
	　

	
	
	交货期
	交货期符合招标文件规定
	
	

	
	
	其他情形
	投标文件未附有采购人不能接受的附加条件及法律、法规和招标文件规定的其他无效情形
	
	

	
	
	其他实质性要求
	符合招标文件中规定的其他实质性要求
	　
	　

	评分因素
	评分点
	评分标准
	分值

	详细评审
	价格评审（30分）
	投标报价

（30分）
	评标基准价=有效投标报价的最低值，有效投标报价等于基准值的得满分，投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。有效投标报价为通过初步审查的投标人报价
	30.00

	
	商务标评审（5分）
	项目业绩

（5分）
	投标人提供近三年（2023年06月01日至今）类似项目业绩，一项得2.5分，满分5分，需提供中标通知书或合同扫描件。
	5.00

	
	技术标评审（65分）


	供货方案

（20分）
	投标人根据本项目需求提供详细的供货及安装方案，内容包含但不限于：
①供货计划；②安装调试方案；③供货渠道；④验收方案。
以上方案内容完整清晰明确、满足项目需求的，最高得20分。每缺少一项内容扣5分；每项内容中每有一处内容有缺陷或不符合项目实际需求的扣1分；扣完为止。
	65.00

	
	
	投入产品

（17分）
	1.依据GB/T 18837-2015规定的方法进行测试，在室外温度45℃时制冷能力不低于额定制冷量的95%，在配管长190m的条件下样机的制冷能力不低于额定制冷量的88%，在室外机机外静压为150Pa时制冷能力不低于额定制冷量的95%，在室外温度-10℃时制热能力不低于额定制热量的90%，满足一项得1分，满分4分（提供第三方检测报告）。

2.所投多联机具有制冷剂泄漏量智能精准监测功能，监测算法计算得到的冷媒量与系统实际冷媒量的偏差中应在5%以内，得2分；室内机线控器外壳防护等级达到IP44以上得1分，达到IP24的得0.5分；满分3分（提供第三方检测机构报告）。

3.为保障机组使用过程中电器部件安全性，所投多联机室外机具备风机绕组耐高温，风机绕组绝缘材料要求在130℃环境下可符合加强绝缘的要求，得3分（提供第三方检测机构报告）。

4.所投多联机室外电控盒正常工作状态下防护等级为IP55的得2分，IPX4的得1分（提供第三方检测机构报告）。

5.所投多联机在室外环境温度55℃时，电控盒内设备温升符合规范要求的得3分（提供第三方检测机构报告）。

6.所投多联机具有在线能效监测功能的得1分；计算得到的制冷量与实测制冷量的偏差不大于10%，制冷消耗功率与实测制冷消耗功率的偏差不大于5%的得1分；满分2分（提供第三方检测机构报告）。
	

	
	
	质量保证措施

（10分）
	投标人根据本项目需求提供详细的质量保证措施，内容包含但不限于：
①产品质量检验方案；②质量保障承诺。
以上内容完整清晰明确、满足项目需求的，最高得10分。每缺少一项内容扣5分；每项内容中每有一处内容有缺陷或不符合项目实际需求的扣1分；扣完为止。
	

	
	
	应急保障措施

（6分）
	投标人根据本项目需求提供详细的应急保障措施，内容包含但不限于：

①应急处置流程；②应急响应机制。

以上内容完整清晰明确、满足项目需求的，最高得6分。每缺少一项内容扣3分；每项内容中每有一处内容有缺陷或不符合项目实际需求的扣1分；扣完为止。
	

	
	
	售后服务方案

（12分）
	投标人根据本项目需求提供详细的售后服务方案，内容包含但不限于：

①售后服务响应人员配置；②服务响应时间；③退换货方案；④售后服务保障措施。

以上内容完整清晰明确的，最高得12分。每缺少一项内容扣3分；每项内容中每有一处内容有缺陷或不符合项目实际需求的扣1分；扣完为止。
	

	
	合计
	
	
	100.00

	　
	注： 1、计算过程中，算术平均值保留2位小数（百分比亦取2位小数），第三位小数四舍五入。

	
	2、投标人的最终得分为：所有评委对其评分的算术平均值。


【标项2】评审方法（综合评分法）
	评分因素
	评分点
	评分标准
	评审意见

	
	
	
	是
	否

	初步评审
	资格检查
	营业执照
	是否具备有效的营业执照
	　
	　

	
	
	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条
	具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	
	

	
	
	法定代表人身份证明及身份证或法定代表人授权书和委托代理人身份证
	是否具备法定代表人身份证明及身份证或法定代表人授权书和委托代理人身份证
	　
	　

	
	
	特定资质
	（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同下的采购活动；（2）投标人未被列入中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）失信被执行人名单、信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）重大税收违法失信主体和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单。  
	　
	　

	
	符合性检查
	投标人名称
	是否与营业执照一致
	　
	　

	
	
	投标文件签章
	投标文件的签章符合招标文件规定
	　
	　

	
	
	投标报价
	投标人的投标报价是唯一确定的，未超出本项目采购预算、最高限价
	　
	　

	
	
	投标有效期
	投标有效期符合招标文件规定
	　
	　

	
	
	交货期
	交货期符合招标文件规定
	
	

	
	
	其他情形
	投标文件未附有采购人不能接受的附加条件及法律、法规和招标文件规定的其他无效情形
	
	

	
	
	其他实质性要求
	符合招标文件中规定的其他实质性要求
	　
	　

	评分因素
	评分点
	评分标准
	分值

	详细评审
	价格评审（30分）
	投标报价

（30分）
	评标基准价=有效投标报价的最低值，有效投标报价等于基准值的得满分，投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。有效投标报价为通过初步审查的投标人报价
	30.00

	
	商务标评审（5分）
	项目业绩

（5分）
	投标人提供近三年（2023年06月01日至今）类似项目业绩，一项得2.5分，满分5分，需提供中标通知书或合同扫描件。
	5.00

	
	技术标评审（65分）


	供货方案

（20分）
	投标人根据本项目需求提供详细的供货方案，内容包含但不限于：
①供货计划；②安装调试方案；③供货渠道；④验收方案。
以上方案内容完整清晰明确、满足项目需求的，最高得20分。每缺少一项内容扣5分；每项内容中每有一处内容有缺陷或不符合项目实际需求的扣1分；扣完为止。
	65.00

	
	
	投入产品

（21分）
	一、AI常态化录播主机

▲1、主机机身具备RJ45网口≥5路、4K-HDMI输入接口≥2路、HDMI视频输出接口≥3路、SDI视频输入接口≥2路；主机机身内嵌音频输入接口≥3路、音频输出接口≥3路；主机机身内嵌USB接口≥2路、控制接口≥3路，具备DC 5V或DC 12V供电输出接口，支持通过机身拨码开关控制供电输出（提供产品实物照片并加盖投标人公章），得2分。
▲2、支持通过机身一体化触控屏显示本地导播界面，导播界面具有视频窗口≥8个，至少包含视频输入源预览窗口≥6路、PVW预编辑窗口和PGM播出窗口；支持在PVW预编辑窗口针对视频输入源≥6路进行预编辑并显示结果画面，PGM窗口显示与PVW不同的播出画面，本地导播功能至少包含台标、字幕、画中画、特效设置（提供主机显示本地导播界面的软件功能截图并加盖投标人公章)，得2分。
▲3、支持显示系统运行的录直播状态、录像模式、录像时间、硬盘空间、视频源启用状态、视频信号分辨率、电影模式画面分辨率、录制编码、录制帧率、I帧间隔、直播地址等信息，提供独立的信息显示页面，支持单页面信息汇总呈现（提供系统软件功能截图并加盖投标人公章），得2分。
▲4、具备≥28种特效，无需手动编辑，支持推拉、覆盖、擦除等模式，特效过渡时间支持0.5S、0.8S、1.0S、1.2S可调（提供系统软件功能截图并加盖投标人公章），得2分。
二、扩声互动音频处理

▲1、支持AI降噪技术，对环境噪声（至少包含脚步声、敲击声、风扇声）进行自动抑制，优先识别人声进行扩声；支持声幕墙功能，能有效定位声源，开启声幕墙时，可准确定位区分幕墙内外的声音，有效屏蔽幕墙外声音不扩声；支持扩声角度选择功能，可在0°～180°（定向扩声）或0°～360°（全向扩声）两种模式间切换。在选定扩声区域内，音量波动≤5dB。教师麦和学生麦均支持全向拾音（0°～360°）；支持智能检测集体朗读时大音量，停止扩声或者抑制扩声音量；支持语音分离功能，可将教师声音与学生声音分别路由至不同输出接口（一路输出教师声音，另一路输出学生或其他人员声音）（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件），得2分。
▲2、音频处理器前面板具有全麦静音、学生麦静音、调节音量+-、男女声控制按键功能，具有≤4个物理调试旋钮（提供实物图片并标注功能键位置加盖投标人鲜章），得2分。
阵列麦克风

▲3、麦克风接口：采用≥2个网口进行模拟音频信号传输（提供实物图片加盖投标人鲜章），得2分。
三、AI学生智能体

1.支持学生拍照形式提交作业习题提问，系统禁止直接输出标准答案，具备问题拆解、解题思路提示、关联知识点推送、分层启发引导功能；可针对学生错题结合学情数据动态调整点拨层级，避免过度提示或信息过载，可通过知识点解析、同类案例引导、分步启发式问答，引导学生自主推导解题结论（提供系统软件功能截图并加盖投标人公章），得2分。
2.支持智能还课功能，教师端下发语文、英语、历史、政治、地理学科背诵任务，学生上传背诵音频后，依托音频识别与语义分析技术，可自动识别漏背、错背、卡顿、发音、语法问题，完成多维度智能评分，生成个性化错误分析报告及针对性背诵改进建议，可实现批量背诵任务智能核验、问题精准定位、结果一键导出，替代人工逐句核验（提供系统软件功能截图并加盖投标人公章），得2分。
3.智能体拥有自主研发的教育垂直领域大模型，核心技术自主可控，不依赖第三方通用大模型；

大模型API接口已被教育行业单位实际接入商用落地（提供对应合作/接入合同、大模型软著、通过国家网信部门生成式人工智能服务备案），得3分。
	

	
	
	质量保证措施

（10分）
	投标人根据本项目需求提供详细的质量保证措施，内容包含但不限于：
①产品质量检验方案；②质量保障承诺。
以上内容完整清晰明确、满足项目需求的，最高得10分。每缺少一项内容扣5分；每项内容中每有一处内容有缺陷或不符合项目实际需求的扣1分；扣完为止。
	

	
	
	应急保障措施

（6分）
	投标人根据本项目需求提供详细的应急保障措施，内容包含但不限于：

①应急处置流程；②应急响应机制。

以上内容完整清晰明确、满足项目需求的，最高得6分。每缺少一项内容扣3分；每项内容中每有一处内容有缺陷或不符合项目实际需求的扣1分；扣完为止。
	

	
	
	售后服务方案

（8分）
	投标人根据本项目需求提供详细的售后服务方案，内容包含但不限于：

①售后服务响应人员配置；②服务响应时间；③退换货方案；④售后服务保障措施。

以上内容完整清晰明确的，最高得8分。每缺少一项内容扣2分；每项内容中每有一处内容有缺陷或不符合项目实际需求的扣1分；扣完为止。
	

	
	合计
	
	
	100.00

	　
	注： 1、计算过程中，算术平均值保留2位小数（百分比亦取2位小数），第三位小数四舍五入。

	
	2、投标人的最终得分为：所有评委对其评分的算术平均值。


1、经评标委员会认可小、微企业产品和产品报价后，投标人相应产品政策计算公式如下：

中小微企业产品价格扣除后的投标人报价=投标人总报价-中小微企业产品报价*扣除幅度。（以价格扣除后的投标人报价作为评审依据）

2、评标委员会应当执行连续评标的原则完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

3、除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：(1)因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动；(2)根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

4、在任何评标环节中，需评标委员会就某项评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。
第五部分   政府采购合同

（具体以实际签订合同内容为准）

一、合同格式：

                 （甲方）所需        (项目名称)经        以                 （项目编号）招标文件在国内以公开招标方式进行采购。经评标委员会确定         （乙方）为中标人。甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律以及本项目招标文件的规定，经平等协商达成合同如下：

一、合同文件
本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：
（一）本项目招标文件
（二）中标人投标文件
（三）合同格式、合同条款
（四）中标人在评标过程中做出的有关澄清、说明或者补正文件
（五）中标通知书
（六）本合同附件
二、合同的范围和条件
本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。
三、货物、数量及规格
本合同所提供的货物、数量及规格详见合同货物清单（附件一）（同投标文件中报价明细表，下同）。
四、合同金额

根据上述合同文件要求，合同金额为人民币         元，大写：         。（分项价格详见合同货物清单）。

乙方开户单位：

开户银行：                           帐号：

五、付款途径

□ 国库集中支付   □甲方支付    □ 国库与甲方共同支付
□ 上级资金       元          □ 自筹性资金         元
六、付款方式

付款方式：                                                    
七、交付日期、地点

1、交付日期：合同生效之日起        日内交付。

2、交付地点：                                                 

八、履约保证金

履约保证金在项目交付验收合格无质量问题后，填写《履约保证金退付表》、《政府采购项目验收单》和资金往来收款收据交采购人后20个工作日内退还。

九、合同生效

本合同经甲乙双方签字盖章。

十、合同保存

本合同一式五份，甲方三份，乙方二份。

甲    方：                            乙    方：

单位名称(公章)：                      单位名称(公章)：

法定代表人或授权代理人：（签字）       法定代表人或授权代理人：（签字）

电    话：                            电    话：

签订日期：                            签订日期：

二、合同条款

甲方在本项目中所需货物和服务由                    在国内进行公开招标，经评标委员会评定，确定乙方为中标人。甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规以及本项目招标文件的规定，经平等协商达成合同如下： 

一、定义

除非另有特别解释或说明，在本合同及与本合同相关的，双方另行签署的其他文件（包括但不限于本合同的附件）中，下述词语均依如下定义进行解释：

1、“合同”指甲乙双方签署的，与本项目相关的协议、附件、附录和其他一切文件，还包括招标文件、投标文件中的相关内容及其有效补充文件。

2、“附件”是指与本合同的订立、履行有关的，经甲乙双方认可的，对本合同约定的内容进行细化、补充、修改、变更的文件、图纸、音像制品等资料。

3、“货物”指合同货物清单（附件1）（同投标文件中货物明细表，下同）中所规定的硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等内容。

4、“服务”指根据合同规定乙方应承担的与供货有关的辅助服务，包括（但不限于）合同货物的乙方付费办妥清关、乙方付费运输、保险、安装、测试、调试、培训、维修、提供技术指导和支持、保修期外的维护以及其他类似的义务。

5、“检验”指按照本合同约定的标准对合同货物进行的检测与查验。

6、“政府采购项目验收单”指甲、乙双方验收完成后由合同双方签署的最终验收确认书。

7、“技术资料”指安装、调试、使用、维修合同货物所应具备的产品使用说明书和／或使用指南、操作手册、维修指南、服务手册、电路图、产品演示等文件。

8、“保修期”指自验收单签署之日起，乙方免费对所卖给甲方货物更换整件或零部件，维修、保养及技术支持、产品升级并以自担费用方式保证项目正常运行的时期。

9、“第三人”是指本合同双方以外的任何中国境内、外的自然人、法人或其他经济组织。

10、“法律、法规”是指由中国有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其他规范性文件以及经全国人民代表大会常务委员会批准的中国缔结、参加的国际条（公）约的有关规定。

11、“招标文件”指采购代理机构发布的本项目招标文件。

12、“投标文件”指乙方按照本项目招标文件的要求编制和投递，并最终经采购代理机构接收的投标文件。

二、货物、数量及规格

本合同所提供的货物、数量及规格详见合同货物清单（附件一）（同投标文件中报价明细表）。

三、合同价格

1、合同金额详见合同格式。

2、除有另行规定外，本合同价格包括设备金额及运输、财产保险及第三方损害赔偿保险、安装、调试、及安装位置调整布置、使用环境形成或恢复以及相关服务等费用，是在项目交付前、交付时所发生或引起的本合同相关的全部成本、费用等，以及依约在交付后所需承担的维修、保养、技术支持、产品升级等售后服务价格的总和，且为完税后价格。

3、合同货物详细目录及销售价格详见合同格式附件1合同货物清单（同投标文件中报价明细表）。

四、付款

1、双方因本合同发生的一切费用均以人民币结算及支付。

2、双方的帐户名称、开户银行及帐号以本合同提供的为准。

3、付款途径：按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”第27项的规定。
4、付款方式：按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”第28项的规定。
5、如乙方根据本合同约定有责任向甲方支付违约金、赔偿金时，甲方有权直接从上述付款中扣除该等款项并于事后通知乙方，该情形下应当视为甲方已经依约履行了合同义务，而所扣乙方的款项金额未达到乙方依照其责任所应当向甲方支付的金额时，乙方仍应向甲方补足。同时，若乙方对甲方的扣款有异议而不能协商解决时，乙方应依照本合同关于解决争议的约定方式解决。但存在或解决相关争议的期间，乙方不得停滞或减缓其合同的履行，否则对因停滞或减缓合同的履行所引起的任何及所有责任均应当全部给予赔偿。

6、甲方直接与乙方付款结算，采购代理机构不对其付款承担连带责任或任何其它责任，在任何情形下乙方亦只能直接向甲方追索而不应当向采购代理机构追索。

五、交付

1、乙方负责办理运输和保险，将货物运抵交货地点。有关运输、保险和装卸等一切相关的费用由乙方承担。

2、货物应运至甲方指定地点，并卸至甲方指定位置，开箱清点及初步检验时双方应派人员参加。

3、所有货物运抵现场并且安装完毕经检验合格交付甲方，该日期为交付日期。双方签署交付收货单后为交付完毕。交付完毕货物所有权发生转移，此前货物毁坏的风险由乙方承担。

4、交付日期：按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”第29项的规定。

5、交付地点：按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”第30项的规定。
六、包装和标记

1、乙方交付的所有合同货物应具有适于运输的坚固包装，并且乙方应根据合同货物的不同特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等保护措施，以确保合同货物安全无损地送达交货地点。

2、凡由于乙方对合同货物包装不善、标记不明、防护措施不当或在合同货物装箱前保管不良，致使合同货物遭到损坏或丢失，乙方应负责免费修理或更换，并承担由此给甲方造成的一切损失。

七、质量标准和检验方式

1、乙方应保证提供给甲方的合同货物是货物生产厂商原造的，全新、未使用过的，是用一流的工艺和优质材料制造而成的，并完全符合本项目招标文件规定的质量、性能和规格的要求。

2、乙方提供给甲方的合同货物应通过货物制造厂商的出厂检验，并提供质量合格证书。乙方承诺提供给甲方的合同货物的技术规范应与本项目招标文件中《项目说明》部分中的规定及投标文件中《货物技术规范偏离表》(如果被采购人接受) 相一致，同时，乙方提供的货物质量应符合中华人民共和国相关标准及相应的技术规范、本次采购相关文件中的全部相关要求及相关标准及相应的技术规范中之较高者。

3、乙方保证提供的货物、服务符合中华人民共和国国家及行业的安全质量标准、环保标准中之较高者；若货物、服务来源于中华人民共和国境外，还要同时符合货物来源国的官方、行业及生产厂商的安全质量标准、环保标准中之较高者。上述标准为已发布的且在货物、服务交付时有效的最新版本的标准；当货物来源于中华人民共和国境外时，产品必须附有原产地证明、中华人民共和国商检机构的检验证明、合法进货渠道证明及海关完税证明，此外，有关技术资料中须附有全文翻译的中文文本。

4、乙方应保证所提供的货物经正确安装、合理操作和维护保养在其使用寿命期内具有令甲方满意的性能，并对由于合同货物的设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何故障负责。

5、乙方提供的货物抵达甲方指定地点后的开箱清点及初步检验，应依据乙方提供的开箱要求和环境要求进行。乙方应在收到甲方的验货通知后到现场参加开箱清点及初步检验，开箱清点及初步检验时双方均应派员参加，并签署《政府采购项目验收单》，以此作为乙方履约进度的依据。

6、甲方对合同货物的数量、规格和质量的检验，应依据本项目招标文件中的有关规定进行。

7、若检验时发现货物数量不足、规格与合同要求不符或开箱时虽然货物外包装完好无损，但箱内货物短缺或损伤，双方应签署书面形式证明，乙方应根据该证明及时补足或更换。

8、本合同各相关条款中凡与乙方责任或义务相关及由乙方原因所引起涉及各项货物、零件、部件、配件及资料的更、换、补、退等情形，所发生相关的任何价款、成本、费用，包括但不限于运输、安装、服务、维修、调试等，以及保险、税、费等，均应当由乙方承担。

八、技术服务和保修责任

1、乙方对合同货物、服务的保修期按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”第25项的规定。若厂家规定的保修期或合同货物主要部件的保修期长于本合同保修期，应适用其保修期。(在本次采购文件所规定的期限中，若有不同期限自动适用其中期限较长者)。本合同项下货物的免费保修期或与质量相关的其它期限均自按照本合同约定方式完成最终验收并由甲方签署了项目验收单之日起算。

2、如因甲方在使用中自行变更货物的硬件或软件而引起的缺陷，或因甲方人员维护不当而损坏的货物或零部件，乙方不负保修责任，乙方应按照或比照本合同相关条款规定提供更换或修理服务，由此引起的合理费用由甲方负担。

3、如因乙方提供的货物硬件或软件有缺陷、服务达不到要求，或乙方提供的技术资料有错误，或乙方在现场的技术人员指导有错误而使合同货物不能达到合同规定的指标和技术性能，乙方应负责按本合同相关条款规定修理或更换，使货物运行指标和技术性能以及相关服务达到合同规定,由此引起的全部费用由乙方承担。若以上原因导致或引起甲方损失及导致或引起第三方受到损害的，全部赔偿责任均应由乙方承担。

4、在免费保修期内，如果由于乙方更换、修理和续补货物或更换服务，而造成本合同不得不停止运行，保修期应依照停止运行的实际时间加以延长，如因此给甲方造成损失，乙方应负责赔偿。

5、在免费保修期届满后，乙方保证继续为甲方提供设备的维修服务，甲方应按乙方提供的不差于任何第三方的优惠价格向乙方支付相关费用，乙方保证在合同货物使用期内以不高于本合同货物、相关配件及服务的价格，并且不差于任何第三方的优惠价格，向甲方提供备品、备件及维修服务。

6、本合同签订后及货物使用中，如涉及增加或改进安全性的软件升级问题，无论甲方是否知晓或是否向乙方提出，乙方均应当在其刚开始应用该等软件时的第一时间内，立即主动地、无条件地给与免费更新并调试完好。

7、若由于甲方提出增加并不涉及安全性的新功能而引起的软件升级，相关成本费由甲方承担，乙方不得赚取利润或拒绝、拖延。

8、若由于乙方增加并不涉及安全性的新功能引起软件升级，而且甲方愿意增加该新功能时，由双方协商解决。

9、乙方保证，乙方依据本合同提供的货物、服务及相关的软件和技术资料，乙方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，乙方负责处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

九、违约责任

1、对本合同的任何违反均构成违约。当一方认为对方的违约属于严重违约时，若按照相关法律规定或按照通常的理解或认识，确属对合同的履行有重大影响，则应当被认为属于严重违约。若双方对某一违约是否属于严重违约仍有争议，可以由争议解决机构裁决认定。

2、若乙方未如期按照合同约定交付合同货物或提供服务、补足或更换货物，或乙方未能履行合同规定的任何其他义务时，甲方有权直接向乙方发出违约通知书，乙方应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任及违约责任：

1）在甲方同意延长的期限内交付全部货物、提供服务并承担由此给甲方造成的直接损失及甲方因此产生的对第三方的责任。

2）在甲方规定的时间内，用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的零件、部件和货物，或修补缺陷部分以达到合同规定的要求，乙方应承担由此发生的相关费用并承担由此给甲方造成的直接损失及甲方因此产生的对第三方的责任。此时，相关货物的质量保修期也应相应延长。

3）根据货物、服务低劣程度、损坏程度以及使甲方所遭受的损失及甲方因此产生的对第三方的责任，经双方商定降低货物、服务的价格或赔偿甲方所遭受的损失及甲方因此产生的对第三方的责任。

4）按合同规定的同种货币将甲方所退货物已支付的货款全部退还给甲方，并承担由此发生的直接损失和相关费用及甲方因此产生的对第三方的责任。

5）甲方有权部分或全部解除合同并要求乙方赔偿由此造成的损失及甲方因此产生的对第三方的责任。此时甲方可采取必要的补救措施，相关费用由乙方承担。

6）此外，上述情形下甲方为采取必要的补救措施或因防止损失扩大而支出的合理费用应由乙方承担。

3、如果乙方在收到甲方的违约通知书5个工作日内未作答复也没有按照甲方选择的方式承担违约责任，则甲方有权从尚未支付的合同价款中扣回相当于甲方选择的方式计算的索赔金额。如果这些金额不足以补偿，甲方有权向乙方提出不足部分的赔偿要求。

4、除有另行约定外，甲方如延期付款，每逾期1日，按应付金额0.3‰支付违约金；乙方如延期交付，每延迟1日，按应交付货物总额0.3‰支付违约金。

5、当违约行为给对方造成损失时，若违约金不足以弥补全部损失，违约方还应当赔偿对方因此所受全部损失。当构成严重违约时，对方可以单方面决定解除或终止合同履行，违约方同时还应当承担违约或赔偿责任。

7、以上各项交付的违约金并不影响违约方履行合同的各项义务。

十、不可抗力

1、不可抗力指下列事件：战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害，以及本合同各方不可预见、不可防止并不能避免或克服的一切其他因素及事件。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，该方应尽快通知另一方，并须在不可抗力发生后三日内以书面形式向另一方提供详细情况报告及不可抗力对履行本合同的影响程度的说明。就上述不可抗力的发生须由受到不可抗力影响的一方负责同时提供由公证机关做出的公证证明。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任。但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力影响的一方对因未尽本项责任而造成的相关损失承担责任。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同，或是继续履行本合同。

十一、联系方式

1、合同双方发出与本合同有关的通知或回复，应以专人送递、传真或特快专递方式发出；如果以专人送递或特快专递发送，以送达至对方的住所地或通讯联络地为送达；如果以传真方式发送，发件人在收到传真报告后视为送达；如果采用电话或电子邮件的方式，则应在发送后由对方以书面方式予以确认。

2、合同双方发出的与本合同有关的通知或回复均应发至招标文件与投标文件中的通讯地址，一方变更通讯地址或帐号，应自变更之日起3个工作日内，将变更后的地址通知对方。变更方不履行通知义务的，应对此造成的一切后果承担法律责任。

3、上述发出通知、回复的费用由发出一方承担。

十二、保密条款

1、任何一方对其获知的本合同及附件中其他各方的商业秘密和国家秘密负有保密义务。

2、在下列情形下：当发布中标公告和其他公告时，当国家机关调查、审查、审计时，以及其他符合法律规定的情形下，无须事先征求乙方同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、乙方的名称及地址、采购内容的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及乙方已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

3、此外的其他情形下，除非法律、法规另有规定或得到本合同之其他各方的书面许可，任何一方不得向第三人泄露前款规定的商业秘密和国家秘密。保密期限自任何一方获知该商业秘密和国家秘密之日起至本条规定的秘密成为公众信息之日止。

十三、合同的解释

1、任何一方对本合同及其附件的解释均应遵循诚实信用原则,依照本合同签订时有效的中国法律、法规以及通常的理解进行。

2、本合同标题仅供查阅方便，并非对本合同的诠释或解释；本合同中以日表述的时间期限均指自然日。

3、对本合同的任何解释均应以书面做出。

十四、合同的终止

1、本合同因下列原因而终止：

1）本合同正常履行完毕；

2）合同双方协议终止本合同的履行；

3）不可抗力事件导致本合同无法履行或履行不必要；

4）任何一方行使解除权，解除本合同。

2、对本合同终止有过错的一方应赔偿另一方因合同终止而受到的损失。对合同终止双方均无过错的，则各自承担所受到的损失。

十五、法律适用

1、本合同及附件的订立、效力、解释、履行、争议的解决等适用本合同签订时有效的中华人民共和国法律、法规的有关规定。

2、在本合同履行期间，因中华人民共和国法律、法规、政策的变化致使本合同的部分条款相冲突、无效或失去可强制执行效力时，双方同意将密切合作，尽快修改本合同中相冲突或无效或失去强制执行效力的有关条款。

十六、权利的保留

1、任何一方没有行使其权利或没有就违约方的违约行为采取任何行动，不应被视为是对其权利的放弃或对追究另一方违约责任权利的放弃。任何一方放弃针对违约方的某种权利，或放弃追究违约方的某种责任，不应视为对其他权利或追究其他责任的放弃。

2、如果本合同部分条款依据现行有关法律、法规被确认为无效或无法履行，且该部分无效或无法履行的条款不影响本合同其他条款效力的，本合同其他条款继续有效；同时，合同双方应根据现行有关法律、法规对该部分无效或无法履行的条款进行调整，使其依法成为有效条款，并尽量符合本合同所体现的原则和精神。

十七、争议的解决

1、合同双方应通过友好协商解决因解释﹑执行本合同所发生的和本合同有关的一切争议。如果经协商不能达成协议，可以采用以下方式解决（按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”第32项的规定）：（1）提交仲裁委员会仲裁；（2）向甲方所在地人民法院起诉。

 2、本合同甲、乙双方一致认为，本合同仅属于甲、乙双方之间的协议，任何争议均只应当按照本合同的约定方式处理，任何情形下采购代理机构均不应当成为该等争议的当事人，无论该等仲裁或诉讼均不得针对采购代理机构提起。

3、在争议解决期间，除了诉讼或仲裁进行过程中正在解决的那部分问题外，合同其余部分应继续履行。

十八、合同的生效

本合同经甲乙双方法定代表人或授权代理人签字加盖单位公章，乙方按时、足额提交履约保证金。

十九、其他约定事项

1、本合同中的附件均为本合同不可分割的部分，与本合同具有相同的法律效力。

2、不得将合同转让给第三人，有关分包事项或服务委托等须事先取得甲方和采购代理机构书面同意并且须遵守相关法律、法规；有关联合投标须在本次招标允许的情况下并须符合本次招标的全部规定。

3、本合同一式五份，具有同等法律效力。

第六部分   投标文件格式

一、投标文件封面

                                      （标项名称）
                         （项目编号）

投标文件

投标人                     （盖章）
法定代表人                 （签字或盖章）

联系人                       
联系方式                     
日期                   （年/月/日）
二、营业执照等

说明：【标项1】此处上传营业执照、资质证书、安全生产许可证
      【标项2】此处上传营业执照
三、法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人资格证明文件

（代理机构名称）：

兹有          同志为             公司法定代表人，代表我公司办理一切社会公务事宜，具有法律效力。 

附法定代表人基本情况： 

姓名：          性别：     年龄：     职务：         

身份证号码：                     
通讯地址：                       
电话号码：                   邮政编码：               
	法定代表人《居民身份证》扫描件


 
投标人名称（盖章）：           
法定代表人（签字或盖章） ：           
日期：           年           月           日

法定代表人授权书

（代理机构名称）：

兹授权           同志为我公司参加贵单位组织的编号为（项目编号）的（项目名称）采购活动的投标代表人，全权代表我公司处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理期限从      年    月    日起至      年    月    日止。 

投标人（盖章）：               
法定代表人（签字或盖章）：       
日期：       年     月     日

附：

代理人工作单位：                          
职务：                        性别：      
身份证号码：                              

电话号码：                                

	粘贴被授权人身份证（扫描件）


四、中、小微企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员 
 人，营业收入为 
  万元，资产总额为  
  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员   
人，营业收入为 
  万元，资产总额为 
  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

                                             日期：
注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注2：标的名称填写产品名称，所属行业为工业。

注3：中小企业划型标准详见工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定。
五、投标人的资格声明
投标人认为需要声明的其它情况（以下需提供证明材料）：

一、投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条列》第十七条中规定的条件；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供有效的营业执照）；

（2）有良好的企业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度（或2025年度）财务报表或经第三方出具的财务审计报告）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（自行承诺）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2026年1月（含1月）以来任意1个月的纳税证明及社保证明）；

（5）参加政府采购活动近三年内（2023年-至今），在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）；

二、投标人未被列入中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）失信被执行人名单、信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）重大税收违法失信主体和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单（以开标现场查询结果为准）。
三、投标人认为需要提供的其他材料（格式自拟）

六、投标函

                    （采购人）：

                          (投标人名称)授权                    (投标人授权代理人姓名)                      (职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的                        (标项名称、项目编号)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在本项目招标文件中规定的投标有效期内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件：

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6）法律、行政法规规定的其他条件。

3、提供投标人须知规定的全部投标文件，包括在新疆政府采购网上传加密电子投标文件。

4、按招标文件要求提供和交付的相关服务的投标报价详见开标一览表。

5、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6、我方承诺完全满足和响应招标文件中的各项技术和服务要求，若有偏差，已在投标文件偏离表中予以明确特别说明。

7、我方承诺：完全理解投标报价若超过项目预算时，投标将被拒绝。

8、我方承诺：与在本项目中设计编制技术规格的机构及其附属机构无任何直接隶属关系和利益关联。

9、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

10、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

11、我方承诺：投标文件所提供的一切资料及新疆政府采购网申报资料均真实、及时、有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

12、我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

13、我方承诺：采购人若需追加采购本项目招标文件所列相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

14、我方承诺：接受招标文件中的全部条款且无任何异议，保证遵守招标文件的规定。

15、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3）与采购人、其他投标人或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

4）向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

5）在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

    17、

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：____________________________________________________

邮编：____________　

电话：____________　

传真：____________

投标人法定代表人或授权代理人联系电话，e-mail：                    
投标人（盖章）：

投标人法定代表人（签字或盖章）：

日期：

说明：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

七、开标一览表

开标一览表

项目编号：                            
标项名称：                            
	标题
	内容

	投标总价
	大写：                         元

小写：                         元

	交货期
	                 

	投标有效期
	自投标截止之日起90日历天


说明：1、投标人严格按照规定的格式填写。投标总价为优惠后报价，并作为评审及定标的依据。

2、任何有选择或有条件的投标总价或表中填写多个报价，均将导致投标被拒绝。

投标人名称（盖章）：                

法定代表人（签字或盖章）：                        

日期：          年      月     日

八、投标报价明细表

项目编号：

标项名称：
	序号
	名称
	型号和规格
	制造商名称国别/地区
	单位
	数量
	单价
	总价

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	其他
	
	
	
	
	
	

	总 计：                                                                                 
	¥：


说明：1、报价明细表中的“投标总价”应等于“开标一览表”中的“投标总价”。

2、报价项目填报不下的，可自行扩展。

投标人名称（盖章）：                

法定代表人（签字或盖章）：                        

日期：          年      月     日
九、关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        

日期：　     年　  月　  日         

注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

十、商务、技术偏离说明表

商务、技术偏离说明表

项目编号：                                   

标项名称：                              

	序号
	招标文件要求部分
	投标服务

响应部分
	偏离说明

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	…
	
	
	


投标人名称（盖章）：                       

投标人法定代表人（签字或盖章）：                  
日期：          年      月     日

十一、投标人自行编写的商务文件
（1）投标人概况、组织机构等（格式自拟）
（2）投标人承担过类似项目业绩表（附1）

（3）项目负责介绍及项目组人员资料（附2）
（4）投标人认为需要提供的其他材料（格式自拟）

附1：类似项目业绩表

类似项目业绩表

	项目名称
	


	项目单位名称
	

	项目单位联系人姓名及联系方式
	

	合同金额
	

	项目负责人

姓名
	

	项目实施时间
	

	项目内容说明
	


说明：1．每个合同须单独附表，并附上相关证明材料，否则专家在评审时将不予采信；

2．项目内容请详细说明所承担的具体工作内容等；

投标人名称（盖章）：                       

投标人法定代表人（签字或盖章）：                  

日期：          年      月     日

附2：项目负责介绍及项目组人员资料

项目管理机构组成表

	职责分工
	姓名
	年龄
	证书名称
	职务
	在本项目中担任的岗位
	备注

	项目负责人
	
	
	
	
	
	

	.....
	
	
	
	
	
	

	.....
	
	
	
	
	
	

	.....
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人名称（盖章）：                       

投标人法定代表人（签字或盖章）：                  

日期：          年      月     日

十二、投标人自行编写的技术文件
十三、其他材料

不存在与其他投标人为同一个单位负责人、控股、管理关系

承诺书

我公司承诺，我公司不存在以下情形： 
（1）与本采购项目的其他投标人为同一个单位负责人； 
（2）与本采购项目的其他投标人存在控股、管理关系； 

特此承诺！

投标人名称（盖章）：                

法定代表人（签字或盖章）：                        

日期：          年      月     日

在人员、设备、资金等方面具有相应的履约能力

承诺书
我公司承诺： 
我公司在人员、设备、资金等方面具有相应的履约能力。
特此承诺！

投标人名称（盖章）：                

法定代表人（签字或盖章）：                        

日期：          年      月     日

无违反法律、行政法规规定的其他条件

承诺书
我公司承诺：

我公司无违反法律、行政法规规定的其他条件，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件。若贵方在本项目采购过程中发现我方有违反法律、行政法规规定的其他条件，我公司将无条件退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。我方对此声明负一切法律责任。 
特此承诺！
投标人名称（盖章）：                

法定代表人（签字或盖章）：                        

日期：          年      月     日

十四、投标人认为有必要提供的声明及文件资料

（1）投标人未被列入中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）失信被执行人名单、信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）重大税收违法失信主体和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单（以开标现场查询结果为准）。

（2）投标人认为有必要提供的声明和文件资料（格式自拟）。
